주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지 보수공사-서부

□ 사업개요

위 치	용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 중구
공사개요	아스팔트 절삭 및 덧씌우기 23a, 콘크리트단면보수 42㎡ ,콘크리트 표면보수 893㎡등
공사기간	2022.1.~2022.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	988,360	천원
◦	심사금액	:	922,600	천원
◦	조 정 액	:	65,760	천원
◦	조 정 률	:	6.7	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,604.9원/ℓ→1,576.5원/ℓ(2021년 12월 조사)

- 경  유: 1,449.8원/ℓ→1,426.6원/ℓ(2021년 12월 조사)

- 모래(강모래): 35,000원/㎥→30,000원/㎥

- 합판: 10,380원/㎡→9,574원/㎡

- 이형철근(D=16㎜): 1,125원/kg→1,080원/kg

- 에폭시주입재(건식저점도): 20천원/kg→16천원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 뉴모노셀(#50): 교체품으로 수정(품셈6-8-9)(증2,690천원)

- 폐기물 운반: 운반비 경비항목으로 적용(감276천원)

- ‘절삭후아스팔트덧씌우기’ 품 조정(품셈1-10-2)(감1,274천원)

- 바탕처리(도막식방수): 야간능률저하제외(포함품)

- 콘크리트표면처리: 품셈6-8-5 적용(감5,836천원)

- 프라이머도포: 공구손료조정(품셈6-1-2)(감53천원)

- 트럭탑재형크레인: 경비로조정, 야간능률저하 제외(감2,565천원)

- 일일노무,낙하물처리출동 위험할증 및 야간능률저하제외(작업능률과 무관)(감10,509천원)

- 고압물세척: 특별인부→보통인부 적용

- 콘크리트치핑 품셈6-1-12적용(21‘보완)(감10,219천원)

- 콘크리트 균열보수: 품조정(품셈공통 6-8-2,3)(감1,157천원) 등

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 조정(감1,855천원)

(1.86%+5,349천원→2.93%[대상액(재+직노) 5억미만], 관급자재비 부가세 제외)

- 고용개선지원비 주휴수당반영 비율, 보험료지원 비율 조정(감9,929천원)

(5.4%→  3.6%×1.4, 7.835%×50%×0.5→  7.93%×20%)

- 고용개선지원비 단말기 임대료 조정(12개월) (감450천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 운반경로 등 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비 및 이전비는 제외(별도 검토 후 시행)