주요 심사내용

□ 공 사 명 : 이문-2 소구역 하수관로 정비공사(1권역)

□ 사업개요

위 치	동대문구 회기동 일대
공사개요	- 노후하수관로 개량 : D300~1,350mm, L = 4.49km
공사기간	착공일로부터 24개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	5,898,236	천원
○	심사금액	:	5,581,678	천원
○	절 감 액	:	316,558	천원
○	절 감 률	:	5.37	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 산소외 9종

- 산소: 455/L→2.32원/L(감24,322천원)

- 부순모래: 20,000원/㎥→30,000원/㎥(증11,884천원)

○ 일위대가 등: 콘크리트 타설외 7공종

- 콘크리트타설(인버트) 인력비빔,소형: 소형→노무비 품 변경(표준품셈 6-1-2)(감11,186천원)

- 기존상하수도관/ 체신 보호공 주택가: 자재손료 등 조정(감113,297천원)

- 터파기(토사)주택가 BH0.12, 0.2: 할증제외(표준품셈8-2-3)(감7,841천원)

- 잔토(적치장-매립지) 24톤: 운반속도 및 거리 재산출(증60,344천 원)

- 콘크리트 포장(주택가) : 주택가할증제외 (표준품셈1-6-2)(감4,587천원)

- 각종 운반: 재료비+노무비+경비→ 경비

- 토사운반(현장→적치장) 주택가 : 주택가 할증제외,t5=3.77→0.5(자동덮게),

적재시10분초과에 따른 재료비 공제 등(감20,152천원)

- 보도블록포장 및 걷기 : 주택가 할증 제외(표준품셈2-1-22)(감9.,345천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정기술 선정심사 여부: 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사 시방서에 역할(임무)을 표기하여 공사발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지, 기타 운반경로)는 공사시방서에 표기

○ 고용개선지원비는 공사준공 시 정산 필요

○ 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)