주요 심사내용

□ 공 사 명 : 난곡로42길 일대 등 4개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	관악구 난곡로42길 일대 등 4개소
공사개요	- 하수관로 개량(D450~600㎜) : L=684m - 맨홀 설치 및 개량 : 23개소 - 빗물받이 신설 및 개량 : 64개소
공사기간	착공일로부터 ~ 2022. 6.30.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	810,300	천원
◦	심사금액	:	793,320	천원
◦	조 정 액	:	16,980	천원
◦	조 정 률	:	2.10	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 강모래 외 3종

- 강모래(자연사) : 35,000원/㎥ → 30,000원/㎥ (물정/99) (감2,492천원)

- 굵은골재(#467) : 30,000원/㎥ → 28,000원/㎥ (거래/106) (감467천원)

- 각재 : 미송 547,904→외송 488,023원/㎥(유물/73 합판거푸집용) (감582천원)

◦ 일위대가 등 조정

- 흄관부설 등 6개 공종 : 공구손료 등 재료비로 조정

- 잔토처리(토사, 파쇄물) 7개 공종 : 산출계수(Es, k) 조정(상차, 운반 통일) (감1,650천원)

- 철근가공및조립(간단, 소형구조물) : 개정품셈 조정(품셈공통 6-2-2,3) (감342천원)

- 도로경계석 설치 : 품 조정 및 할증 제외(품셈토목 1-9-2, B타입) (감1,836천원)

- 콘크리트포장 : 기계비빔타설 손료 및 잡재료비 제외(품셈공통 6-1-2)(감2,035천원)

- 컨테이너(3×6, 6개월) 손료(16→23%) 조정(품셈공통 2-2-3) (증308천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 1.86%+5,349천원 → 2.93%[대상액 5억미만] (감1,341천원)

- 전자인력관리단말기 : 임대료 조정 (감275천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사시방서 등에 표기

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)