주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명: 사당4동 재생사업 마을카페 신축공사(토목)

□ 사업개요

위 치	동작구 사당동 287-48 외 2필지
공사개요	- 용 도: 제1종근린생활시설(휴게음심점) - 규 모: 지상2층, 연면적 131.58㎡ - 구 조: 철근콘크리트구조 및 한식목가구조
공사기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	74,030	천 원
◦심사금액:	68,414	천 원
◦조 정 액:	5,616	천 원
◦조 정 률:	7.59	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 등 조정: 폐아스콘 처리비 외 3종

- 폐아스콘 처리비: 29,397원/ton → 28,000원/ton (서울시 조사가)

- 폐콘크리트 처리비: 27,366원/ton → 25,000원/ton (서울시 조사가)

- 건설폐재류 처리비: 46,111원/ton → 44,000원/ton (서울시 조사가)

- 혼합건설폐기물 처리비: 66,547원/ton → 65,000원/ton (서울시 조사가)

◦ 일위대가 조정: 잔토처리(부지) 외 3개 공종

- 잔토처리(부지): 장비(덤프 15ton → 24ton) 조정 (감 356천 원)

- 중기운반(굴삭기 0.4, 06): 수량 제외(시내 현장 타이어형 장비) (감 583천 원)

- 보조기층운반(덤프 15톤): 수량 제외(시내 도착도) (감 740천 원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비: 주휴수당 외 시비지원 비대상 제외 (감 370천 원)

- 전자인력관리단말기: 제외(건축내역에 기반영) (감 2,250천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인