주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 영동대교 보수공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성동구 성수동 ~ 강남구 청담동
공사개요	교면포장 및 방수 7a, 바닥판 상면보수 175㎡, 콘크리트 균열 보수 277m, 콘크리트 표면보수 1,783㎡, 콘크리트 단면보수 870㎡, 강재도장 367㎡ 등
공사기간	착공일 ~ 2021.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,957,200	천원
◦	심사금액	:	1,898,809	천원
◦	조 정 액	:	58,391	천원
◦	조 정 률	:	2.98	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 휘발유 외 6종

- 휘발유 : 1,207원/L → 1,390.8원/L (증 19천원)

- 경유 : 1,015원/L → 1,210.8원/L (증 8,735천원)

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 12,042원/kg

- 비계파이프 : 2,675원/m → 2,662원/m

- 에폭시접착제 : 13,000원/kg → 11,000원/kg

- 외송각재 : 377,544원/㎥ → 365,375원/㎥

- 고철 : -270원/kg → -305원/kg

◦ 일위대가 조정 : 강재바탕처리 외 5개 공종

- 강재바탕처리(외부) : 노무품 할증 제외 (감 714천원)

- 배수시설(물받이) : 자재 수량 오류 조정 (감 25,744천원)

- 콘크리트균열보수(주입) : 개정품셈 적용(공통6-8-2) (감 2,393천원)

- 강관비계 : 자재 손율(3개월) 적용(공통2-2-4) (감 24,789천원)

- 사인보드(야간) : 야간능률저하 할증 제외(작업능률과 무관) (감 394천원)

- 콘크리트표면처리 등 7개공종  : 공구손료 재료비 항목 적용

◦ 제비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증액 : 요율 0.68 → 0.32(시설물유지관리)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)