주요 심사내용

□ 공사명 : 제3처리장 침전지(C열)슬라브 보수공사

□ 사업개요

위 치	제3처리장 침전지(C열)
공사개요	표면보수 9051㎡, 단면보수 18.9㎡, 균열보수 70m
공사기간	‘18.09. ~ ’18.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	904,772	천원
◦	심사금액	:	819,731	천원
◦	절 감 액	:	85,041	천원
◦	절 감 률	:	9.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6%→5.5%(전문공사, 직접공사비5억~30억 미만)

◦ 일위대가 조정

- 공구손료, 잡재료비: 경비→재료비(예정가격 작성기준)

- Hi-fer 도포: 표준품셈17-2-2 적용

- 균열주입공법: 표준품셈6-1-6 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주