주요 심사내용(총괄)

□ 사 업 명 :  7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사

□ 사업개요

○ 공사위치 : 7호선 가산디지털단지역(5번출입구 맞은편)

○ 공사내용 : 7호선 가산디지털단지역 출입구 1개소 신설(계단+E/S1 대)

○ 총공사비 : 3,936,101천원(도급비 3,632,101천원)

□ 심사평가 결과 : 조정액 146,082천원(4.0%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	조 정 액	조정률
계	3,632,101	3,486,019	146,082	4.0%
토 목	3,177,101	3,041,667	135,434	4.3%
건 축	455,000	444,352	10,648	2.3%

주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사

□ 사업개요

위 치	7호선 가산디지털단지역(5번출입구 맞은편)
공사개요	7호선 가산디지털단지역 출입구 1개소 신설(계단+E/S1 대)
공사기간	2021.1~2022.9

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	3,177,101	천원
◦	심사금액	:	3,041,667	천원
◦	조 정 액	:	135,434	천원
◦	조 정 률	:	4.3	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,313원/ℓ→1,283.5원/ℓ(2020년 11월 조사)

- 경  유: 1,161원/ℓ→1,107.4원/ℓ(2020년 11월 조사)

- 고재대 : -170원/kg→ -290원/kg

- 스테인레스원형관: 3,751원/kg→3,350원/kg

- 에폭시접착제: 13,000원/kg→11,000원/kg

- 보도판석(화강석): 46,666원/㎡→43,700원/㎡

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 순성토운반,잔토처리,수목및관목운반,중기운반: 개별비목을 경비로 조정

- 시스템비계: 견적단가를 품셈방식으로 수정(감1,632천원)

- 하수관보호공외10공종: 개별비목을 경비로 조정(안전관리비항목)

- 배수파이프(스테인레스): 품셈6-3-1 적용(증891천원)

- 벤토나이트시트방수: 노무품수정(품셈6-5-3)(감1,861천원)

- 외측주형보받침설치외1종 : 볼트조이기,풀기제외(현장설치항목포함,품셈5-1-2)

(감450천원)

- 주형보설치철거,보팀보설치철거: 크레인규격 변경(25톤→10톤)(감3,972원)

- 우각부띠장연결및해제: 구멍뚫기,볼트조이기풀기중복제외(현장설치항목포함,품셈5-1-2)

(감222천원)

- 차선도색제거: 품셈1-11-9 적용(감4,272천원)

- 화강석설치: 노무품조정(서울형품셈)(감35,954천원)

- 제수변부설(80㎜,300㎜): 품셈6-8-1 적용(감91천원)

- 모르터(1:3): 노무품수정(품셈9-1-1)

- 펌프운전공: 노무품수정(품셈8-2-30)(감20,363천원)

- 아스팔트포장절단: 품셈1-7-1 적용(감229천원)

- 보차도경계석설치(직선)외1: 품셈1-10-2 적용(감170천원)

- 교통정리원및보행도우미: 수량조정(교통처리계획도 반영)(감23,661천원)

- 교통정리원및보행도우미(상수도공,야간): 경비로 조정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 보행도우미 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

주요 심사내용(건축)

□ 공 사 명: 7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사(건축)

□ 사업개요

위 치	7호선 가산디지털단지역(5번 출입구 맞은편)
공사개요	- 7호선 가산디지털단지역 출입구 1개소 신설 [계단 + E/S 1200형 1대(2단)]
공사기간	2021.1. ~ 2022.9

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	455,000	천원
◦ 심사금액 :	444,352	천원
◦ 절 감 액 :	10,648	천원
◦ 절 감 률 :	2.34	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 30종 (△1,642천원)

◦ 일위대가 조정

- 습식공법-화강석: 서울형품셈 적용 (△1,467천원)

- 석재용연결철물: 품셈적용 오류 수정 (△1,051천원)

- 건축물 현장정리: 서울형품셈 적용 (△439천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음