주요 심사내용

□ 공 사 명:  광나루수난구조대 신설공사

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 481-9 일대
공사개요	지상2층, 연면적 532.68㎡ 수난구조대 신설
공사기간	2019. 7 ~ 2020. 4.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	1,894,750	1,870,051	24,699	1.30%
건축	1,207,877	1,203,995	3,882	0.32%
토목	567,479	554,742	12,737	2.20%
기계	119,394	111,314	8,080	6.77%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외  13종 (△662천원)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 간접노무비 요율 조정(8.0% → 7.9%)

◦ 일위대가 조정

- 로이복층유리, 강화유리(10mm, 12mm) : 견적입력 오류 수정 (△1,550천원)

- SLIDING TOP TRACK 등 : 견적입력 오류 수정 (△12천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광나루수난구조대 신설공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울시 강동구 천호동481-9(광나루 한강공원 내 둔치)
공사개요	- 한강 잠실대교 상류지역 수난사고 신속 대응 및 구조율 향상을 위한 광나루 수난구조대 신설공사 한강 범람시 부력식 구조를 가진 특수공법의 시설물
공사기간	2019. 7. ~ 2020. 4.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	567,479	천원
◦	심사금액	:	554,742	천원
◦	절 감 액	:	12,737	천원
◦	절 감 률	:	2.2	%

□ 주요 심사 내용

1. 토목(기초)

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,070원/ℓ→1,321.3원/ℓ(’18년7월 석유공사 발표)

- 소철선 4mm : 1,360원/kg→1,179원/kg 외4종

◦ 일위대가 및 단가산출 조정

-  합판거푸집: 표준품셈6-3-1

- 콘크리트타설: 표준품셈6-1-1 등

2. 토목(부유체)

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,208원/ℓ→1,321.3원/ℓ(’18년7월 석유공사 발표)

- 산소: 2.5원/ℓ→1.91원/ℓ 외3종

◦ 일위대가 조정

- 강판수량(할증)조정: 표준품셈5-1-3적용

- 공구손료, 잡재료비: 표준품셈1-3-5

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광나루 수난구조대 신설공사(기계)

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 481-9(광나루 한강공원 내 둔치)
공사개요	○ 광나루 수난구조대 신설공사 - 장비설치공사, 위생배관공사, 급수급탕배관공사, 환기덕트설치 오배수배관공사, 소화기설치, 자동제어설치
공사기간	2019. 7 ~ 2020. 4.

□ 심사평가 결과(관급자재 심사 제외)

◦ 설계금액:	119,394천원
◦ 심사금액:	111,314천원
◦ 절 감 액:	8,080천원
◦ 절 감 률:	6.77%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 등 )

◦ 자재 단가 조정

- 아세틸렌 가스/L : 13원 → 11.02원(감1.98원)

-  용접봉(D3.2)/kg : 2,836원 → 2,023원(감813원)

◦ 일위대가 조정

- 수도꼭지(샤워기 입식) 설치 : 위생공1인→0.158인, 보통인부0.2인→0.017인

- 잡철물 제작설치 : 철공→철판공(인서트 플레이트 설치)

◦ 제비율 조정: 간접노무비 8% → 7.9%(공사기간 7~12개월 적용)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음