주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울공예박물관 한옥공방 조성공사(건축)

□ 사업개요

위 치	종로구 안국동 175-33
공사개요	- 공사개요 · 지하1층/ 지상1층, 연면적 80.42㎡
공사기간	2019.12. ~ 2020.08.

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	684,520	670,188	14,332	2.09%
건축	516,193	507,608	8,585	1.66%
토목	168,327	162,580	5,747	3.41%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 15종 (△202천원)

◦ 일위대가 조정

- 천정, 합판붙임: 견적품 → 표준품셈 적용 (△1,149원)

- 나무높이에의한식재: 품셈적용 오류 수정 (△260천원)

◦ 공사 원가계산서 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349,000 → 2.93% (△2,934천원)

- 간접노무비: 8.0%(6개월이하) → 7.9%(7-12개월) (△164천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울공예박물관 한옥공방 조성공사(토목)

□ 사업개요

위 치	종로구 안국동 175-33
공사개요	지하1층/지상1층, 연면적 80.42㎡
공사기간	2019.12. ~ 2020. 8.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	168,327	천원
○	심사금액	:	162,580	천원
○	절 감 액	:	5,747	천원
○	절 감 률	:	3.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 아세틸렌: 13,000원/kg → 10,652원/kg

- 볼트, 너트(M20x70mm): 1,149원/ea → 830원/ea 외 9건 조정

○ 제비율, 일위대가 등 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%

- 덤프운반(토사,L=20km), 시멘트운반비: 경비로 조정

- 계측공(경사계측정 외): 경비로 조정

- 철강재 하차비: 하차인력 조정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상: 해당사항 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인