주요 심사내용

□ 공 사 명: 명륜어린이집 대수선공사(건축)

□ 사업개요

위 치	종로구 성균관로13길 66(명륜1가 1-43)
공사개요	- 공사개요 · 지상2층, 연면적 631.53㎡
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	1,707,695	1,645,616	62,079	3.64%
건축	1,441,473	1,410,514	30,959	2.15%
조경	75,966	64,220	11,746	15.46%
기계설비	190,256	170,882	19,374	10.18%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 30종 (△3,469천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리: 서울형품셈 적용 (△7,859천원)

- 도막방수(노출,바닥): 표준품셈 적용 (△1,206천원)

◦ 공사 원가계산서 제비율 조정

- 환경보전비: 0.5%(주택외건축) → 0.3%(조경,기타) (△1,859천원)

- 산업안전보건관리비: 5,349,000원 중복적용으로 제외 (△10,698천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요심사내용

□ 공사명 : 명륜어린이집 대수선공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 종로구 성균관로 13길 66(명륜1가 1-43)
공사개요	수목식재, 옥상조경, 조경석 설치 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	75,966	천원
○ 심사금액	64,220	천원
○ 절 감 액	11,746	천원
○ 절 감 율	15.5	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(수호초 등 11개품목)

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 초화식재 : 표준품셈 양호식재품 적용(△1,087천원)

- 부직포설치 : 불필요한 방수공 제외 적용(△417천원)

- 조경석 설치 : 조경석 무게 재산출 적용(△410천원)

- 앵커볼트설치 : 서울형품셈 적용(△356천원)

- 산업안전관리비 : 부공정에 포함된 5,349천원 총괄에만 적용(△5,349천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 명륜어린이집 대수선 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	종로구 성균관로 13길 66(명륜1가 1-43)
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 환기설비공사, 가스배관공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	190,256	천원
◦ 심사금액:	170,882	천원
◦ 절 감 액:	19,374	천원
◦ 절 감 률:	10.18	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 양변기 등 39종

- 양변기(L/T,절수형)/set: 346,000원 → 247,000원(감99,000원)

- PVC관 (VG1) DTS(D100)/m: 9,168원 → 6,230원(감2,938원) 등

◦ 일위대가 조정: 동파방지열선 등 30종

- 동파방지열선: 기계설비공 0.045 → 0.017, 보통인부 0 → 0.006

- 유아용소변기(전자감응식): 위생공 0.907 → 0.796 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음