주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 마포 출판인쇄 스마트앵커 건립사업 건설공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 마포구 성산동 275-55 외 4필지
공사개요	지상5층/지하3층, 연면적 5,933.67㎡, 공장(지식산업센터) 신축
공사기간	착수일로부터 26개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	18,677,976	18,070,511	607,465	3.25%
건 축	12,882,126	12,508,638	373,488	2.90%
토 목	3,783,641	3,640,738	142,903	3.78%
기 계	1,781,543	1,717,918	63,625	3.57%
조 경	230,666	203,217	27,449	11.90%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 이형철근(SH-22) 외 6종

- 이형철근(SH-22): 1,015천원/톤 → 935천원/톤 (감34,348천원)

◦ 일위대가 조정: 시스템동바리 설치 외 10개 공종

- 시스템동바리 설치: 표준시장단가 적용 (감22,880천원)

- 화강석 습식붙임: 서울형품셈 적용 (감4,184천원)

- 단열재 할증: 서울형품셈 적용 (감10,903천원)

- 콘크리트 면처리(부분마감): 표준시장단가 적용 (감12,742천원)

◦ 제비율 조정

- 안전관리비: 일부 사항이 원가계산서에 착오 반영 (감52,767천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 구조용 H형강 외 3종

- 구조용 H형강: 1,250천원/톤 → 1,210원/톤

◦ 일위대가 조정

- 관로 표시 테이프: 노무품 제외 (표준품셈 토목 6-1-1) (감73천원)

- C.I.P공사 철근망 삽입 (서울형 품셈(No.37) 적용) (감15,726천원)

- 띠장 우각부 연결 및 철거: 연결 품 조정 (표준품셈 5-1-2) (감4,845천원)

- STRUT 및 보강재: 볼트이음 중복 제외 (표준품셈5-1-2) (감5,617천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의 결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 현장설명서 등에 표기

◦ 관급자재비, 이전비 및 폐기물처리비는 심사 제외 (별도 검토 후 시행)

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: GHP실외기 외 99종

- GHP실외기(36HP)/대: 78,400천원 → 76,050천원 (감7,050천원)

◦ 일위대가 조정: 레지스터 설치 외 7개 공종

- 레지스터(300×300): 설치품 조정(기계2-2-1) (감98천원)

- 빗물인입밸브: 설치품 조정(기계5-1-1) (감37천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 조경분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 유기질비료 외 3종

- 유기질비료: 475원/kg → 400원/kg (감285천원)

◦ 일위대가 조정: 잡철물 제작설치공 외 7개 공종

- 잡철물 제작설치공: 노무품 및 손료 등 조정(품셈 8-3-1) (감10,843천원)

- 배수판 깔기: 노무품 및 수량 조정(서울형품셈) (감3,531천원)

- 초화류 식재: 노무품 조정(품셈 4-1-3) (감637천원)

- 경관석: 쌓기품 조정(품셈 4-4-2) (감126천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인