주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 구파발천 수변활력거점 조성사업

□ 사업개요

위 치	구파발천 유수지(진관동 30)
공사개요	◦전망테라스카페, 달빛섬, 호반대청, 산책로 등 조성
공사기간	착공일로부터 2025. 6.

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	2,689,223	2,604,485	84,738	3.15%
토목	1,398,577	1,343,980	54,597	3.90%
건축	1,173,931	1,145,972	27,959	2.38%
조경	71,458	70,683	775	1.08%
기계	45,257	43,850	1,407	3.11

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가: 외송각재외 4종

- 외송각재: 778,443원/㎥ → 528,153원/㎥(감3,750천 원)

◦ 일위대가 조정: 말뚝천공외 3개 공종

- 천공: 장비규격 변경, 주입시간 조정(서울형품셈25, 표준품셈 5-3-1) (감 12,140천원)

- 컨테이너형 가설건축물: 12개월로 적용 (표준품셈 2-2-2) (감2,376천 원)

- 되메우기  및 다짐 : 다짐효율 조정 (표준품셈 8-2-11) (감7,7706천 원)

- 토사운반 : 상차효율 조정, 운반비경비로적용 (표준품셈 8-2-11) (감154천 원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력단말기 대여료: 퇴직공제부금에 포함으로 제외(감3,450천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은      수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 관급자재비, 이전비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: H형강 외 17종

- H형강(300*300*10*15): 1,210천원/톤→1,160천원/톤

◦ 일위대가 조정: 철골가공조립 외 3개 공종

- 합지벽설치,단열재설치: 단열재 할증 서울형품셈 적용 (감355천원)

- 스틸핸드레일(A2-401): 수량산출 오류 조정 (감6,105천원)

- 철골가공조립: 품셈 규격변경(30t→100t) (감3,195천원)

- 수용접: 품셈 규격변경(30t→100t) (감1,084천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견없음

□ 조경분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 노랑말채 외 1종

- 노랑말채(H1.0×0.4): 18,000원/주 → 2,500원/주 (감15,500원)등

◦ 일위대가 조정: 통기관 설치

- 통기관설치: 식재품에 포함 제외적용(감37천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 세면기(각형) 외 13종

- 세면기(각형)/set: 330,000원 → 230,000원 (감200천원)

- 에어타올/set: 189,000원 → 130,000원 (감118천원)

◦ 일위대가 조정: 1개 공종

- 잡철물제작설치: 노무품 조정(기계9-1-2) (감301천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음