주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 천장산 숲길 목공예체험관 건립공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동대문구 청량리동 207 (국립산림과학원 내)
공사개요	지상2층, 연면적 245.57㎡, 마을공동작업소
공사기간	착수일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	1,365,093	1,331,151	33,942	2.49%
건 축	1,283,460	1,257,546	25,914	2.02%
토 목	44,401	37,292	7,109	16.01%
기 계	37,232	36,313	919	2.47%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 주요자재 조정: 가설방음판 외 3종

- 가설방음판(RPP): 38,000원/㎡ → 30,000원/㎡ (감2,181천원)

◦ 일위대가 조정: 타일압착 붙이기 외 1개 공종

- 타일압착붙이기: 규격 오류적용 조정 (감809천원)

- 노출콘크리트 거푸집(코팅합판): 재료할증 조정 (감1,354천원)

◦ 제비율 조정

- 품질관리비(인건비): 인건비 제외(간접노무비에 포함) (감12,711천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 3종

- 경유: 1,622.5원/L→1,590원/L (감79천원)

◦ 일위대가 조정: 터파기 외 2개 공종

- 터파기, 되메우기, 폐기물상차: 효율 조정 (감433천원)

- 잔토처리: 효율 및 운반속도 조정, 상차대기시간 재료비 공제, 운반비 경비로 적용 (감2,436천원)

- 폐기물운반: 상차시간 조정,  상차대기시간 재료비 공제, 운반비경비로 적용 (감134천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 씽크혼합수전 외 45종

- 씽크혼합수전/개: 103,000원 → 76,000원 (감27천원)

- 안전밸브(D15)/개: 76,960원 → 71,670원 (감21천원)

- 스테인리스 강관(D15)/m: 2,030원 → 1,780원 (감20천원) 등

◦ 일위대가 및 내역서 조정

- 기계터파기 및 되메우기: 재,노,경 → 경비

- 후렉시블덕트호스: 공구손료 조정(3% → 2%)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음