주요 심사내용

□ 공 사 명: 남산예장주차장 시설개선 공사(건축)

□ 사업개요

위 치	중구 예장동 4-1(남산예장주차장)
공사개요	- 남산순환번스 및 관광버스 환승(승하차)을 위한 승강장 안전시설 개선 및 편의시설 개선 공사
공사기간	계약일로부터 150일

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	906,214	891,488	14,726	1.63%
건 축	896,209	881,860	14,349	1.60%
기 계	10,005	9,628	377	3.77%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 24종 (감6,691천원)

◦ 일위대가 조정

- 유리끼우기(17.25T): 표준품셈 적용 (감2,250천원)

- 페놀폼단열재 설치(격자넣기, 벽): 서울형품셈 적용 (감500천원) 등

◦ 원가계산서 조정

- 폐기물처리비(외부배수공사): 중복적용 제외 (감136천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 남산예장주차장 시설개선 공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 예장동 4-1
공사개요	버스 환승 승강장 안전시설 및 편의시설 개선 - 장비설치, 위생설비, 설비배관, 가스배관공사 등
공사기간	계약일 ~ 150일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	10,005	천원
◦	심사금액	:	9,628	천원
◦	조 정 액	:	377	천원
◦	조 정 률	:	3.77	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : PVC관(D35) 외 4종

- PVC관(D35)(조달청단가 적용) (감2천원)

- 스트롱앵커(M10 9.5mm)(조달청단가 적용) (감1천원)

◦ 일위대가 조정 : 가스차단기(D20) 외 16개 공종

- 관보온(발포폴리에틸렌 매립 D15 5T)(서울형품셈 적용) (감4천원)

- 보온재 재시공(고무발포 D25 13T)(표준품셈 적용) (감192천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음