주요 심사내용

□ 공 사 명 :  2019년~2021년 동부지사 열수송관 유지보수공사

□ 사업개요

위 치	노원구, 도봉구, 중랑구 일원
공사개요	노원구, 도봉구, 중랑구 일원에 매설되어 있는 열수송관 보수공사
공사기간	착공일로부터 2년

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	2,778,765	천원
◦ 심사금액 :	2,246,960	천원
◦ 절 감 액 :	531,805	천원
◦ 절 감 률 :	19.14	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유(무연) : 1,455원/ℓ → 1,475.6원/ℓ

- 경유(저유황) : 1,387원/ℓ → 1,350.7원/ℓ

- 용접봉: 2,980원/kg → 2,190원/kg

- 컨테이너(사무실용) : 2,600천원/동 → 2,059천원/동

- 컨테이너(창고용) : 3,200천원/동 → 2,487천원/동

- 광명단 페인트(KSM6030,1종2류) : 8,767원/ℓ → 6,010원/ℓ

- 조합 페인트 (KSM6020, 1급) : 6,561원/ℓ → 4,640원/ℓ

- 신너(조합페인트용) : 2,711원/ℓ → 1,777원/ℓ

- 연마지(#1000-1200) : 280원/매 → 200원/매

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 10,652원/kg

- 블레이드 : 169,800원/개 → 152,000원/개 등 11종 거래실례가격 적용

◦ 일위대가 및 중기단가 조정

- 되메우기(토사유용) 가적치 : 운반 공종 경비 항목 적용

- 잔토처리(현장-매립지) : 운반 공종 경비항목 적용

- 몰탈(1:2), 몰탈(1:3) : 노무품 조정

- 조합페인트: 품셈기준 조정(건축 11-2-5)

- 녹막이페인트: 품셈기준 조정(건축 11-2-6)

- 안전관리비용: 경비항목 적용

- 콘크리트포장 복구: 노무품 조정(토목 1-6-2)

- 보차도경계석 설치: 노무품 조정(토목 1-10-2)

- P.P마대 만들기,쌓기,헐기: 노무품 조정(공통 5-1-1)

- 조립식간이흙막이: 노무품 조정(서울형 품셈)

- 합판거푸집: 품셈기준 조정(공통 6-3)

- 조경석 쌓기: 품셈기준 조정(공통 4-4-2)

- 가설사무실, 창고 : 경비항목 적용, 품셈기준 조정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 설계내역서, 설계도서 및 시방서 일치(규격 등) 확인후 발주 요망

◦ 토사 운반 관련 실제 사토장 확인 후 거리 등 추후 정산 필요