주요 심사내용

□ 공 사 명: 구룡공영주차장 신축 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 서초구 양재동 298, 298-11, 301-6
공사개요	수변전설비공사 1식, 전력간선 설비공사 1식, 동력설비공사 1식, 전열설비공사 1식, 전등설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 30개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	2,430,890	천 원
◦ 심사금액:	2,353,155	천 원
◦ 조 정 액:	77,735	천 원
◦ 조 정 률:	3.20	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 합성수지제 가요전선관 외 19종

- 합성수지제 가요전선관(16㎜): 152원/m → 135원/m (감159천 원)

- 케이블(F-CV 4C×35㎟): 15,418원/m → 14,760원/m (감302천 원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선(2.5㎟) 설치 외 46개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감7,637천 원)

- 내화케이블(F-FR-8) 설치: 노무품 조정(품셈 5-11) (감1,604천 원)

- 풀박스(150×150×100) 노출 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (증1,947천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음