주요 심사내용

□ 공사명: 장기사용 송․배수관 정비(남부-10구간) 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울시 영등포구 양평로21길 25 ~ 신정교간
공사개요	전력공사(특고압 수전 1개소, 저압수전 2개소) 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	489,965	천원
◦ 심사금액:	462,773	천원
◦ 조 정 액:	27,192	천원
◦ 조 정 률:	5.55	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전력케이블 외 2종

- 전력케이블(F-CV 50㎟×4C): 30,519원/m → 30,159원/m (감9천원)

◦ 일위대가 조정: 전선관 철거 외 45개 공종

- 파상형 경질폴리에틸렌전선관 철거: 노무품 조정(표준품셈) (감77천원)

- 풀박스(150×150×100) 노출 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (증106천원)

- 케이블 단말처리제(22.9kV 60㎟×1C) 설치: 노무품 조정(전기품셈) (감1,013천원)

◦ 고용개선지원비 조정 (감10,146천원)

- 전기공사는 사회보험료, 고용개선장려금은 적용 제외대상임

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음