주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울시 노동자복지관 복합화사업 석면해체 및 지장물 철거공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 구로구 구로동 98-5
공사개요	건축물 1개동 지상층 및 지하층 철거공사(연면적 2,904.62㎡)
공사기간	착수일로부터 12월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,221,974	천원
◦심사금액:	1,113,391	천원
◦조 정 액:	108,583	천원
◦조 정 률:	8.89	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 철강설(고철) 외 6종

- 철강설(고철): 325원/㎏ → 425원/㎏ (감24,458천원)

◦ 일위대가 조정: 시스템비계 설치 외 5개 공종

- 시스템비계 설치: 자재 수량산출 오류 조정 (감24,395천원)

- 보행자 안전통로 설치: 가림막 메쉬휀스 제외 (감28,675천원)

- 교목철거: 서울시 수목철거품 적용 (감3,085천원)

- 말뚝박기 천공 토사: 발전기 용량 450kw → 200kw (감1,111천원)

◦ 제비율 조정

- 임목폐기물: 제비율적용제외공종으로 원가계산

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음