주요 심사내용

□ 공 사 명 : 5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성북구 종암동 28-358
공사개요	지상2층 ~ 5층, 연면적 1,170.09㎡, 개보수공사
공사기간	착공일로부터 5개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	894,971	823,668	71,303	7.97%
건축	793,672	728,054	65,618	8.27%
기계	101,299	95,614	5,685	5.61%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 조정

· 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 비계안정장치 외 20종(감1,700천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용(감1,528천원)

- 석고보드면 바탕만들기 : 표준품셈 조정(감2,915천원)

- 경량철골천정틀철거 : 서울형품셈 적용(감5,239천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	성북구 종암동 28-358 지상2~5층
공사개요	◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 난방배관공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 환기덕트설치공사, 가스배관공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 5개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	101,299	천원
◦ 심사금액:	95,614	천원
◦ 조 정 액:	5,685	천원
◦ 조 정 률:	5.61	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 천정형복사난방기 외 47종

- 천정형복사난방기(735W): 430,000원/대 → 396,000원/대(감34천 원)

- 고무발포보온재(D20×25T): 5,380원/m → 4,364원/m(감203천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 가스용백강관배관 외 14개 공종

- 가스용백강관배관(D25): 설치 품 조정(기계 11-1-3)(감722천 원)

- 세면기(각형): 설치 품 조정(기계 7-1-3)(감61천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음