주요 심사내용

□ 공 사 명: 서마장 상생센터 신축공사

□ 사업개요

위 치	성동구 마장동 459-6 외 1필지(459-21)
공사개요	지상4층, 연면적 580.43㎡
공사기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	1,848,286	1,781,240	67,046	3.63%
건축	1,769,428	1,706,047	63,381	3.58%
기계	78,858	75,193	3,665	4.65%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 배롱나무 외 8종(감6,576천원)
◦ 일위대가 조정

- 토사운반/단지외: 일괄 경비항목으로 적용

- 난연PF보드: 서울형품셈 적용(감1,170천원)

- 용접식난간(현장제작설치): 규격자재설치로 변경(감7,655천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 서마장 상생센터 신축공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 성동구 마장동 459-6 외 1필지
공사개요	장비설치, 위생기구설치, 오배수배관, 덕트설치공사 등
공사기간	착공일 ~ 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	78,858	천원
◦	심사금액	:	75,193	천원
◦	조 정 액	:	3,665	천원
◦	조 정 률	:	4.65	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 물탱크(SMC 20톤) 외 2종

- 물탱크(SMC 20톤)(조달청단가 적용) (감2,594천원)

- 컨벡터(1.5KW)(시중물가지 적용) (감78천원)

◦ 일위대가 조정 : 잡철물제작설치 외 2개 공종

- 잡철물제작설치(표준품셈 적용) (감31천원)

- 표식쉬트(표준품셈 적용) (감15천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음