주요 심사내용

□ 공사명: 구기터널 제연설비 설치 전기공사

□ 사업개요

위 치	구기터널(서울시 종로구 구기동 244) (종로구 구기동 ∼ 은평구 불광동)
공사개요	전력인입설비공사 1식, 수변전 및 전력간선설비공사 1식, 동력설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	계약일로부터 210일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	432,821	천 원
◦	심사금액:	420,325	천 원
◦	조 정 액:	12,496	천 원
◦	조 정 률:	2.89	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고철 외 4종

- 고철(중량A): -410원/㎏ → -490원/㎏ (감160천 원)

◦ 일위대가 조정: 전기맨홀 설치 외 17개 공종

- 전기맨홀(1,000×1,000×1,000) 설치 관련 기계경비(크레인 10톤) 조정(전기 4-43-3) (증533천 원)

- 강제전선관(70㎜) 노출 야간 설치품 조정(전기 5-1) (증45천 원)

- 수직고소작업차(2톤, 야간) 기계경비 조정(전기 1-10) (증7,552천 원)

◦산업안전보건관리비

- 대상액×1.86%+5,349천 원 → 대상액×2.93% (감2,734천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음