보유 제독제 (중화제) 이름	기준 용량	용도 및 Coverage	보관방법	내구 연한
RM21 (인체 제독제)	30리터	용도 : 모든 장비의 세척, 금속, 플라스틱 재질, 기타 재질의 제독을 위해 개발되었으나 특히 순하여 인체제독제로 사용 - 성상 : 비이온성 계면활성제, 이소프로판올 등 최고성능 : 0.5~1%의 농도 Coverage : 원액 30리터(1통)로 300명 제독 가능 (1명 제독시 소요량 : 0.1 x 300회 = 30리터)	건조하고 서늘한 곳에서 보관(적정온도 : 5~20°)	4년 (제품표기)
RM31 (화학 제독제)	20리터	용도 : 화학테러나 화학물질 오염시 이를 제독할 수 있는 특수제독제로 유류를 물이나 토양에 쉽게 분리시키며, 유류, 타르, 그을음, 연기, 합성수지 등 제거에 탁월 제독능력 : 고압분사기로 4% 농도, 보통수준의 토양을 40제곱미터 제독	상온보관(실내)	4년 (제조사)
RM35 (생물 제독제)	20리터	용도 : 독일 미생물협회 기준을 충족하는 강력한 살균력 보유, 식당, 화장실, 수영장, 목욕탕에 적합 성상 : 퀴터너리 암모늄 화합물, 이소프로판올	0°C이하에서 보관하지 않을 것	1년 (테러대응실무교재)
RM54 (방사능 제독제)	20리터	용도 : 고압세척기로 항공기를 세척하기 위하여 고안. PH농도 13의 강산 - 성상 : 음이온, 비이온성 표면활성제 등 주의사항 : 개인보호장구 등 착용 철저 제독반응시간 : 1~5분 Coverage : 오염농도에 따라 물과의 혼합비율 1~5%로 조정	직사광선을 피하여 상온보관	4년 (제품표기)
Di 60 (지역 제독제)	15kg	용도 : 화학 및 생물학 물질의 제독 성상 : 가루형태이나 10% Di 60 수용액으로 지역제독 실시 주의 : 보호복, 마스크, 장갑 등 필요하며 통에서 배출된 파우더는 다시 넣지 않으며 개방된 드럼통은 닫고 파우더는 즉시 사용	건조하고 통풍 잘되는 곳 (적정온도 : 5~30°)	없음
TDE202 (장비 제독제)		주성분 : 염화석회(파우더, 액상도 존재) 60°C물에 20:1로 혼합하여 사용(화학 및 생물학 작용제의 제독)	냉암소 보관	단종
소석회 (중화제)	20kg	- 용도 : 중화제 - 중화제살포기, 삽 등으로 뿌려서 사용 - Coverage : 불산기준, 1kg 중화가능 - 주의 : 인체제독하지 않음	습기가 없는 곳에서 보관	없음 (제조사)
가성소다 (중화제)	20kg	- 용도 : 신경작용제 파괴, 수포작용제 수화작용 촉진, 생물학 작용제 사멸 - 용법 ·5% 용액(물 3000리터의 경우 약 150리터의 가성소다를 혼합) ·오염부위에 건조 가성소다를 뿌리고 증기나 물을 뿌려서 사용가능 주의 : 보호장비 착용, 오염시 다량의 물로 세척후 희석초산, 식초로 중화	밀폐용기에 보관	분말은 없음 (액상에서는 2년)
차아염소산소다 (제독제)	20kg	- 용도 : 수포작용제의 제독에 효과적(10% 용액)	동이나 니켈의 혼입을 피하여 냉암소 보관	액상 2년
차아염소산칼슘 (제독제)		- 용도 : 수영장, 우물 등 살균 및 소독 - 구조대에서는 휴대용제독기(KM11) 물 완충 시(4리터) 두알 투입하여 지역제독	낮은 흡습성으로 실온에서 보관 가능
규조토 (중화제)	5kg 20kg	- 중화제살포기, 삽 등으로 뿌려서 사용 성분 및 용도 : 백색의 규산으로 유해물질 흡착 및 분해	습기를 피하여 실내보관	없음
DS-2 (제독제)	1.2리터	- 성상 및 용도 : 아세톤으로 모든 화학 및 생물작용제 제독(소지역, 장비제독) - 특성 ·눈, 피부에 자극이므로 피부 접촉 시 물로 세척 ·STB 접촉시 또는 75.5°c 이상의 표면 접촉시 열 발생 - 사용법 ·독성 화학작용제 및 생물학작용제와 접촉(VX 30분, 겨자·G : 8-10분) 후 물로 세척	통풍이 잘 되는 실내보관	5년 (제품에 표시)
S.T.B (제독제)	50kg	성분 및 용도 : 차아염소산칼슘이 주성분으로 화학 작용제 및 생물학 작용제 제독(지역제독용) - 특성 : DS-2 및 액체 수포작용제와 접촉시 열 발생, 신경작용제와 접촉하여 독성 증기발생, 피부접촉 및 흡입시 인체에 유해, 대부분의 금속(피복) 부식 사용법 : STB를 물 또는 흙 등과 같이 혼합하여, 액체 혼합물 및 건조 혼합물 제조하여 제독 : STB : 물 = 1:1(액체혼합), STB : 흙 = 2:3(건조혼합) * S.T.B. 건조혼합물은 액체겨자와 접촉시 화염 및 유독 증기 발생 오염된 표면에 최소한 30분간 접촉후 물로 세척	실온에서 보관가능하나 독성이 강하므로 주의	5년 (제품에 표시)
BX-29	30리터	용도 : 인체제독용(액상) * 환경파괴 적음, 보관용이, 첨가제나 솔벤트 필요 없음.	(보관온도 : -32 ~ +49°C)
Polyethylenglycol 400	20리터	용도 : 유해화학물질과 화학작용제 제독(장비, 지역 제독용) 특성 : 화학복, 장비 및 시설물 등의 오염으로부터 오염물 제독 사용법 : 물과 혼합하여 액체 혼합물을 분사하여 제독 실시	원액을 선선한 곳에 물과 혼합하지 않은 상태로 보관	혼합후 24시간
Alkaline Soap (Mild shower)	20리터	용도 : 유해화학물질과 화학작용제 제독(장비, 지역 제독용) 특성 : 화학복, 장비 및 시설물 등의 오염으로부터 오염물 제독 사용법 : 물과 혼합하여 액체 혼합물을 분사하여 제독 실시	원액을 선선한 곳에 물과 혼합하지 않은 상태로 보관	혼합후 2시간
Stephalen Vital (인체제독)	20리터	용도 : 유해화학물질과 화학작용제 제독(인체 제독용) 특성 : 인체에 무해한 성분으로 유해화학물질로 부터의 오염으로부터 제독 사용법 : 원액(물과 혼합하여 액체 혼합물을 차량의 샤워 부스나 제독텐트로 온수의 온도를 조절하여 제독 실시	원액을 선선한 곳에 물과 혼합하지 않은 상태로 보관	개봉후 30개월