지적사항 조치결과 보고

(한강사업본부 치수과)

○ 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수)

- 해빙기대비 공사장 점검

- 점검기간 : 2014. 2. 24(월) ～ 3. 7(금)(10일)

공사명	분야	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치결과
한강공원 나들목 증설공사(옥수) (한강사업본부) (공정률 : 85%)	안전	Box 구조물 신축이음부의 외부 유입수에 대한 유도배수 및 유입수 차단 등 유지관리방안에 대해 검토 요망	신축이음부 좌우 1m구간에 2중방수 쉬트 설치, 횡구배(1.5%) 및 통로 주변(상가 및 측면)에 뒷채움 골재를 포설하여 신축이음부의 외부유입수를 유도배수함	조치완료

지적사항 조치결과

공사명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수)

내 용	구조물(통로BOX) 횡구배(1.5%) 설치
내 용	신축이음부 좌우1m구간에 2중 방수쉬트 설치

지적사항 조치결과

공사명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수)

내 용	드레인보드는 현장여건상 설치가 곤란(가시설 간섭)하여 통로BOX주변(상부 및 측면)에 뒷채움 골재를 포설하여 신축이음부의 외부유입수를 유도배수함.