지하차도 위치 및 시설현황

(총 22개 / 강제16, 자연6)

강제배수

자연배수

개화지하

공항입구

외발산지하

서부트럭터미널지하

개봉지하

가마산지하

오금지하

고척2지하

등촌지하

오목지하

국회앞지하

구로역지하

신도림지하

여의2지하

노들길지하

오목교서측

성산지하

여의하류지하

구로지하

목동교서측

서울교접속

오목교동측

연번	시 설 명	종별	위 치	기전설비	배수방식			비고
					방식	펌프	용량
1	서부트럭터미널지하차도	1종	신정3동 서부트럭터미널 ～ 신월6동 강산중학교	특고압	강제	6	15HP×6
2	외발산지하차도	1종	강서구 발산동 283 ~ 공항동 899	특고압	강제	4	40HP×3 10HP×1
3	오금지하차도	2종	양천구 신정동 162 ～ 신정유수지	저압	강제	3	15HP×1 20HP×2
4	구로지하차도	2종	구로구 구로동 603	저압	강제	4	40HP×3 7.5HP×1
5	공항입구지하보차도	2종	강서구 공항동 74 ～ 방화동 621	저압	강제	4	30HP×3 15HP×1
6	등촌지하차도	2종	양천구 목동 14단지 1406동앞	저압	강제	3	75HP×3
7	오목지하차도	2종	양천구 목1동 406-5	저압	강제	4	75HP×1 30HP×2 20HP×1
8	신도림지하차도	2종	구로구 구로동 3-72	저압	강제	4	75HP×1 50HP×3
9	가마산지하보차도	2종	구로구 구로동 699	저압	강제	3	50HP×3
10	국회앞지하보차도	2종	영등포구 여의도동 17-27	저압	강제	3	20HP×3
11	개봉지하차도	2종	개봉2동 407	저압	강제	4	30HP×3 11HP×1
12	구로역지하차도	3종	구로구 구로동 585 (구로전철역앞)	저압	강제	6	50HP×3 40HP×3
13	개화지하차도	3종	강서구 방화동 650	저압	강제	3	50HP×1 20HP×2
14	고척2지하차도	3종	구로구 고척동 62	저압	강제	3	50HP×1 30HP×2
15	노들길지하차도	3종	영등포동271 (서울교 남단)	저압	강제	7	100hp×6 15HP×1
16	여의2지하차도	3종	영등포동94	저압	강제	3	30hp×3
17	여의하류지하차도	3종	당산2동121	저압	자연	-	-
18	오목교서측지하차도	3종	양평1동41	저압	자연	-	-
19	성산지하차도	3종	영등포구 성산대교남단	저압	자연	-	-
20	목동교서측지하보차도	3종	양천구 목7동 목동교	저압	자연	-	-
21	오목교동측지하보차도	3종	양천구 목1동 409-74	저압	자연	-	-
22	서울교접속지하보차도	3종	영등포2가 94-32	저압	자연	-	-