차집관거 현황(구역별)

※ 총 22개 하천 및 4개노선 182,959m(뚝도배수 2, 청계배수 11, 중랑배수 13)      2017.12.31현재

구역	하천별	관거연장 (M)	맨홀	수문	환기구	우수토실				하천 차집	비고
						계	A	B	C
	총계	185,797	2,018	26	39	569	23	493	53	3
뚝도배수	소계	4,985	39		1	1	0	1	0
	자양노선	3,790	35		1	1		1
	한강	1,195	4			0
청계배수	소계	70,210	873	5	5	265	23	237	5
	도봉천	1,876	33			20	2	17	1
	무수천	3,404	100			12		12
	방학천	5,083	134	1		49		49
	뚝도노선	996	4			2		2
	백운동천	4,064				1		1			U형4,283
	성북천	12,078	152		2	87	18	67	2
	전농천	484	3			2		2			▣1.8*2.0 (연장400m)
	정릉천	19,883	285		2	65	2	63		1
	중학천	4,450				0					U형4,450
	청계천	15,993	142	4	0	22		20	2	1	환기구12
	행당노선	1,899	20		1	5		4	1
중랑배수	소계	110,602	1,106	21	33	303	0	255	48
	가오천	4,294	6	1		9		9
	갈월천	2,081				0
	공릉천	1,636	9	1		2		2
	당현천	13,799	125		4	17		15	2
	대동천	1,930	42		1	31		31
	묵동천	10,834	171	1	1	10		9	1
	면목천	5,442	11			4		1	3	1
	백운천	516	17			0
	우이천	15,398	290	10	8	161		143	18
	인수천	2,075	51			1		1
	중랑천	43,512	368	8	18	63		39	24
	화계천	8,405	9		1	4		4
	화양노선	680	7			1		1

※중랑천(2017년 개량)

	우 안 (m)	좌 안 (m)	합 계 (m)	비 고
중랑천	D1800=128	-	128	우안:레진관(D1800) 맨홀 (원형 0개)