별첨 1. 총기사고 사례

사례1

문 제 점 : 오메가, LS 레스큐건의 총열파열, 변형(팽창)에 의한 총기 절단 및 사고

발생현황 : 전국 총 6개서 발생

원    인 : 총열발청+불량탄(투습)에 의한 총열/약실폭발

사례2

문 제 점 : 오메가, LS 레스큐건, 다용도 로프발사총의 약실 닫힘 불량(격발시 열림), 오발(자유 격발됨)

발생현황 : 전국 총4개서 발생(바다인근 구조대, 해군구조대 발생)

원    인 : 염수 접촉 후 관리 불량(전용오일에 의한 관리 필요)

사례3

문 제 점 : STN-312/313, STR-300, 레스큐건, SA13등 부품파손, 분실에 의한 고장

발생현황 : 전국 총11개서 발생

원    인 : 높은 압력으로 인한 부품유격발생, 추락 등 충격으로 인한 부품 파손,분실

별첨 2. 무상점검 시행항목

1> 화약식총기 점검

- 총기사용자 교육(사용방법,관리방법,상시점검 방법등) 20분소요

- 총열발청 : 전용구를 이용한 연마가공

- 부품부식,노후 : 교체(무상)

- 로프총의 견인탄 : 변형확인, 변형품 파기

- 변형총기의 확인

- 공이(격발부)점검, 가공(노후), 교체

2> 공기식총기 점검(총기 스마트12 공급 2016년 상반기)

- 총기사용자 교육(사용방법, 관리방법, 상시점검 방법등) 20분소요

- 노후오링교체

- 누기점검 : 누기부 수리(부품교체, 유격조정)

- 견인탄의 점검 : 변형확인, 변형품 파기

- 알미늄 총열의 변형확인, 교정

- 격침, 격발부 부품교체, 유격조정

3> 통합 점검사항

- 전용오일무상제공 : 총기, 오링류 수명연장, 파단방지

- 안전핀 등 안전장치확인(임의격발방지)

- 방습제 또는 탈지면(실리카겔) 무상제공 : 화약류 보관시 반듯이 필요

- 주사기사용방법 교육(차져,약제주입,플렌져 관리)

- 마취약제 사용방법 교육(졸레틸, 럼픈, 자이진, 썩시콜린 등)

4> 상기 사항외 지역별 상황에 따른 조치예정

예)GIP건, 석궁, 국궁, 컴파운드보우 등 수리처(구매처)가 불분명한 유사총기의 수리 등

5> 점검(방문)시행자 인적사항 (각 소방서/구조대에 사전통보 바랍니다)

조성필 C.S팀장 (70년생) 전화 : ************* 119abo@naver.com	방기택 C.S과장(70년생) 전화 : *************

※ 당사를 사칭하여 총기를 회수하는 사례가 있음으로 반드시 방문자 확인바랍니다.