기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(내식성 옥내급수관)

(’16.1.1 ~ 현재)

연번	아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
1	대학동 현대	동작구 대학20길 27	15	336	3.3	150	100	1.8	신림9	6.28
2	낙성대 현대	관악구 남부순환로 248길 56	15	251	4.7	300	80	1.28	봉천11(대)	‘15.12.11.

기존 고층아파트 직결급수 추진실적(총괄표)

(노후 비내식성 옥내급수관 교체건)

(’16.1.1 ~ 현재)

연번	아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압 (㎏/㎠	배수관 구경 (㎜)	급수관 구경 (㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
1	대림우성	영등포구 도림로 187	15	435	3.5	200	150	1.04	대방	1.18
2	성락	영등포구 대림로34다길 14	10	80	3.6	200	50	3.04	대방	‘15.11.18
3	문래공원한신	영등포구 문래로20길 14	15	367	3.7	150	80	3.25	대방	‘15.8.10
4	우성2차	동작구 여의대방로 8	19	174	3.3	200	100	1.31	대방	1.21
5	우성3차	대방천로 172	15	477	3.6	200	100	2.52	대방	2.26
6	보라매 우성	보라매5길 5	22	199	2.5	300	150	3.74	대방	3.4
7	관악현대	관악구 관악로304	15	2,134	3	400	200	0.97	봉현	1.20
8	신림현대	관악구 신림로29길8	15	1,634	3.5	400	250	1.2	신림6	‘15.10.30
9	대방현대	동작구 등용로 127	23	5	514	200	200	1.37	대방	7.25.

신규 고층아파트 직결급수 추진실적

(건축인허가 급수협의)

(’16.1.1 ~ 현재)

연번	사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
1	주택건설사업	금천구가산동505-19	18	299	5.4	150	100	0.7	금천	‘15.11.
2	임대주택건설사업	영등포구양평동3가29-1	19	128	4.5	100	200	0.6	대방	‘16.3.
3	주택건설사업	금천구 가산로 139	20	238	5.7	100	200	1.8	낙성대	‘16.7.