범죄예방 우수건물 필요서류양식

필요서류 목록

건축물 구분	인증구분	해당자	서류명	서식번호
신축 건축물	예비인증	신청인	범죄예방 우수건물 예비인증 신청서	서식 제 1-1호
			범죄예방 우수건물 예비인증 동의서	서식 제 2-1호
			범죄예방 우수건물 예비인증 내용설명서	서식 제 3-1호
	본인증	신청인	범죄예방 우수건물 본인증 신청서	서식 제 1-2호
			범죄예방 우수건물 예비인증 동의서	서식 제 2-1호
			범죄예방 우수건물 본인증 내용설명서	서식 제 3-2호
	유지관리	신청인	범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청서	서식 제 1-3호
			범죄예방 우수건물 예비인증 동의서	서식 제 2-1호
			범죄예방 우수건물 유지관리인증 내용설명서	서식 제 3-3호
			범죄예방 우수건물 유지관리인증 경과보고서	서식 제12-1호

건축물 구분	인증구분	해당자	서류명	서식번호
기존 건축물	본인증	신청인	범죄예방 우수건물 본인증 신청서	서식 제 1-4호
			범죄예방 우수건물 본인증 동의서	서식 제 2-1호
			범죄예방 우수건물 본인증 내용설명서	서식 제 3-4호
	유지관리	신청인	범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청서	서식 제 1-5호
			범죄예방 우수건물 본인증 동의서	서식 제 2-1호
			범죄예방 우수건물 유지관리인증 내용설명서	서식 제 3-5호
			범죄예방 우수건물 유지관리인증 경과보고서	서식 제12-2호

[서식 제 1-1호]

			접수번호	제 호
범죄예방 우수건물 예비인증 신청서 서울시 범죄예방 우수건물 인증제 규정에 따라 관련 서류를 첨부하여 인증을 신청합니다. 년 월 일 서울특별시장 귀하 신청자: (인) 신청자 주소:
법인명
대표자
건물 명칭
건물소재지
첨부서류	□동의서 □예비인증 내용설명서 □심사 부적합통지서(재신청시) □변경사항 신고서(재신청시) □설계도면 □ 건축도면 □ 설비도면 □ 전기·통신 도면 □ 조경 도면 □방범시설 증빙자료 *첨부자료에 체크해주십시요.
담당자	주소
	소속ㆍ지위
	성명
	전화. FAX
	e-mail

[별첨 1] 건축개요서

건축개요서
건물 명칭
건물 위치
건물 개요	총 세대수 , 높이 ㎡
대지 면적	㎡
건물 면적	지하층 ㎡ , 지상층 ㎡ , 전체 연면적 ㎡
구조	총 층, 지상 층, 지하 층
완공 시기	년 월 (예정)
그 외 비고 사항

[서식 제 2-1호]

동   의   서

저는 서울시 범죄예방 우수건물 인증을 신청하기 위해서,

아래 사항을 이행할 것에 동의합니다.

1. 범죄예방 우수건물 인증제를 통해, 범죄를 예방하기 위한 구조 및 시설을 갖춘 건물의 확산과 안전한 지역조성에 기여한다.

2. 범죄예방 우수건물 인증은 범죄가 발생하지 않는 것을 보장하는 것이 아님으로, 해당 건물에 범죄 및 범죄로 인한 손해가 발생하더라도 이에 대한 보상을 청구하지 않는다.

3. 구입자 및 세입자에게 범죄예방 우수건물의 기준 및 목적을 설명하고 이해를 얻을 수 있다.

4. 범죄예방 우수건물 인증에 관한 오해를 야기할 수 있는 광고 및 홍보에는 이용하지 않는다.

5. 해당 건물의 인증 심사와 관련한 사항에 대해 협력한다.

6. 관리자, 거주자의 자발적인 방범활동이 적극적으로 실행되도록 지원한다.

7. 서울시에서 계획하는 각종 방범활동에 가능한 범위에서 협력한다.

8. 해당 건물의 구조 및 설비 등에 변경이 있는 경우에는 신속하게 알린다.

9. 범죄예방 우수건물 인증이 취소된 경우에는 그것에 따른다.

10. 범죄예방 우수건물의 소유주가 변경되는 경우는 해당 소유주에게 이 동의서의 취지에 대해 이해를 구해야한다.

서울특별시장 귀하

년        월        일

신청자                              (인)

[서식 제 3-1호]

범죄예방 우수건물

예비인증기준 내용설명서

서울시 범죄예방 우수건물 예비인증 신청을 위하여

내용설명서를 제출합니다.

신청 건물 명칭 :

신청 건물 위치 :

착    공    일 :

준 공 (예 정) 일 :

비고:

<작성시 주의사항>

1. 범죄예방 우수건물 평가기준에 적합하다고 판단하는 사항에 대해 적용 또는 미적용란에 체크해주십시오.

2. 각각의 평가기준에는 해당하는 도면의 번호를 기입해주십시오.

3. 필요할시 평가기준에 대한 추가설명을 도면과 함께 작성해주십시오.

정량평가기준

1. 건축물 외부

출입구

기준		적용 여부	도면 페이지
1.1	주 출입구는 색채계획, (조도 100Lux이상)조명, 문주 등을 설치하고, 건축물 경계는 사적영역과 공적영역사이 완충공간을 조성하기 위하여 화단, 바닥포장 등을 이용한다.	□적용 □미적용	00 페이지
설명 (필요시 추가작성)
1.2	출입구는 도로나 인접 건물에서 직접 볼 수 있는 곳에 배치하며, 로비공간, 승강기 또는 계단실과 시선연결이 가능한 구조로 계획한다.	□적용 □미적용	00 페이지
설명 (필요시 추가작성)

※ 해설

1.1 주 출입구는 건물 외부 공적영역과 사적영역을 구분하고 눈에 잘 띌 수 있도록 적절한 색채를 계획하고 문주를 설치하며, 야간안전과 자연감시효과를 높이기 위하여 조명을 계획한다.

1.2 출입구는 도로나 인접 건물에서 볼 수 있는 곳에 배치하여 출입구 이용자를 주변 사람들이 쉽게 관찰할 수 있도록 하며, 출입구에서 로비공간, 승강기 또는 계단실이 보이는 개방형 구조로 계획하여 건물 외부에서 내부 또는 건물 내부에서 외부로 관찰이 용이하도록 계획한다.

정성평가기준

1. 외부환경 반영도

잠재적 위험요소 및 위험경감요소

기준		적용 여부	비고
잠재적 위험 요소	건물 주변 반경 1km이내에 있는 유해환경과 주변 환경의 노후도와 주변 관리 상태를 고려하여 계획한다. 유흥, 공장, 미개발, 상업, 다중주택 밀집, 역세권 주변, 학교 주변 지역, 공가 및 공터 등 쓰레기, 낙서 및 광고/전단지, 깨지거나 파손된 시설물	□적용 □미적용
설명 (필요시 작성)
위험 경감 요소	건물 주변 반경 1km이내에 있는 경찰서 및 파출소, 주변의 CCTV, 가로등 등 방범시설의 설치 여부와 다음의 지역공동체조직의 활성화 여부를 파악하여 계획한다. 자율방범대, 반상회, 안심지킴이집 등	□적용 □미적용
설명 (필요시 작성)

※ 해설

1.1 건물 주변 반경 1km이내에 잠재적으로 범죄를 유발할 수 있는 시설 및 환경요소들의 위치를 파악하며, 유해환경 근접 비율에 따른 위험성을 계획안에 반영하였는지 여부를 표기한다. 유해환경 예로는 유흥지역 및 시설, 공장, 상업시설, 다중주택 밀집지역, 기차역 또는 지하철역, 중ㆍ고등학교, 공가 및 공터, 야산, 하천 등이 있다.

1.2 해당 건물 주변 건물의 노후도 및 관리상태와 주변환경 관리상태를 파악하며, 관리상태에 따른 잠재적 위험성을 계획안에 반영하였는지 여부를 표기한다. 건물의 노후도 및 관리상태는 건물 준공시기, 외관 청결도 등으로 판단 가능하며, 주변환경의 관리상태는 쓰레기. 낙서 및 전단지. 방치된 시설물 등으로 판단한다.

[서식 제 1-2호]

			접수번호	제 호
범죄예방 우수건물 본인증 신청서 범죄예방 우수건물 인증을 받기 위해 관계 서류를 첨부하여 신청합니다. 년 월 일 서울특별시장 귀하 신청자: (인) 신청자 주소:
법인명
대표자
건물 구분	□ 신축 □ 기존
건물 명칭
건물소재지
첨부서류	□동의서 □본인증 내용설명서 □예비인증 심사승인서 사본 □예비인증서 사본 □심사 부적합통지서(재신청시) □변경사항 신고서(재신청시) □설계도면 □ 건축도면 □ 설비도면 □ 전기·통신 도면 □ 조경 도면 □유지관리 증빙자료 □방범시설 증빙자료 *첨부자료에 체크해주십시요.
담당자	주소
	소속ㆍ지위
	성명
	전화. FAX
	e-mail

[별첨 1] 건축개요서

건축개요서
건물 명칭
건물 위치
건물 개요	총 세대수 , 높이 ㎡
대지 면적	㎡
건물 면적	지하층 ㎡ , 지상층 ㎡ , 전체 연면적 ㎡
구조	총 층, 지상 층, 지하 층
준공 시기	년 월 (예정)
경비형태 (예정)	상주 (주간 시 ~ 시) (야간 시 ~ 시)
	정기 순찰( 회/일 : 시 시 시 시 시
	기계 경비( 회사와 계약)
방범시설 유지보수계약	자동장금장치( 회사) (정기점검 회/년)
	CCTV( 회사) (정기점검 회/년)
	인터폰( 회사) (정기점검 회/년)
	엘리베이터 ( 회사) (정기점검 회/년)
방범관리 책임자
그 외 비고 사항

[서식 제 3-2호]

범죄예방 우수건물

본인증기준 내용설명서

범죄예방 우수건물 본인증 신청을 위하여

내용설명서를 제출합니다.

신청 건물 명칭 :

신청 건물 위치 :

완    공    일 :

준 공 (예정) 일 :

비고:

<작성시 주의사항>

1. 범죄예방 우수건물 평가기준에 적합하다고 판단하는 사항에 대해 적용 또는 미적용란에 체크해주십시오.

2. 각각의 평가기준에는 해당하는 도면의 번호를 기입하고, 평가기준에 대한 사진과 설명을 작성해주십시오.

정량평가기준

1. 건축물 외부

출입구

기준		적용 여부	도면 페이지
1.1	주 출입구는 색채계획, (조도 100Lux이상)조명, 문주 등이 설치되어있으며, 건축물 경계는 사적영역과 공적영역사이 완충공간을 조성하기 위하여 화단, 바닥포장 등을 이용하였다.	□적용 □미적용	00 페이지
1.2	출입구는 도로나 인접 건물에서 직접 볼 수 있으며, 로비공간, 승강기 또는 계단실과 시선연결이 가능한 구조로 되어있다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

1.1 주 출입구는 건물 외부 공적영역과 사적영역을 구분하고 눈에 잘 띌 수 있도록 적절한 색채를 계획하고 문주를 설치하며, 야간안전과 자연감시효과를 높이기 위하여 조명을 계획한다.

1.2 출입구는 도로나 인접 건물에서 볼 수 있는 곳에 배치하여 출입구 이용자를 주변 사람들이 쉽게 관찰할 수 있도록 하며, 출입구에서 로비공간, 승강기 또는 계단실이 보이는 개방형 구조로 계획하여 건물 외부에서 내부 또는 건물 내부에서 외부로 관찰이 용이하도록 계획한다.

사진 및 설명 첨부

문주가 설치된 출입구	출입구가 명확하게 인식될 수 있도록 문주를 설치하고, 도로와 출입구 사이 페이빙을 다르게 하여 공적공간과 사적공간간의 영역을 구분함 주위보다 높은 조도의 조명을 설치하여 야간안전성을 높임
투시형 출입구	투시형 출입구를 통해 건물 내외부가 잘 보이며, 사각지대 생성을 최소화함

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

2. 건축물 내부

출입문 평가기준

기준		적용 여부	도면 페이지
2.1	주 출입문에는 강화유리, 각 세대와 스크린인터폰 기능이 있는 출입통제장치와 200만 화소 CCTV를 설치하였다.	□적용 □미적용	00 페이지
2.2	세대 현관문에는 감시창과 침입 방어 성능을 갖춘 제품을 설치되어 있으며 힌지가 노출되지 않는다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

2.1 추가적인 외부인출입통제가 각 층마다 가능하도록 출입통제시스템을 설치하며, 각 세대내에서 인터폰을 통해 방문객을 확인하고 문을 열고 닫을 수 있도록 한다.

2.2 주 출입문은 외부인의 출입통제 및 침입시도를 방지하기 위하여 강화유리를 설치하며, 각 세대에서 방문객을 확인할 수 있도록 스크린인터폰 기능이 있는 출입통제장치를 설치함다. 또한 CCTV를 통해 주 출입문이 24시간 감시되도록 한다.

사진 및 설명 첨부

주 출입문 출입통제장치	비밀번호 누출을 방지하기 위하여 주 출입문에 카드사용과 비밀번호 사용이 가능한 스크린인터폰을 설치함 건물 내외부에서 서로 감시할 수 있도록 강화유리를 사용하여 계획

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

3. 유지관리 및 주민활동

유지관리

기준		적용 여부	도면 페이지
3.1	시설물 손상 시 신속한 보수를 위한 방범시설 유지관리 매뉴얼을 마련하였다.	□적용 □미적용	미해당
3.2	비상연락처 표지판을 눈에 잘 띄는 곳에 설치하였다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

3.1 방범시설물 손상시 신속한 보수를 위해 손상된 시설물 발견에서 보수에 이르는 과정에 관한 유지관리 매뉴얼을 마련한다.

3.2 손상된 시설물을 보수하기 위해 담당 관리인 연락처 또는 서비스업체 연락처를 시설물 주변에 눈에 잘 띄도록 설치한다.

사진 및 설명 첨부

관리자용 유지관리 매뉴얼	시설물 유지관리 매뉴얼을 관리자용, 주민용으로 구분하여 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 구성함 각 세대와 담당관리자에게 배포할 예정이며, 이에 관한 교육프로그램이 예정되어 있음
CCTV 안내시설	CCTV, 비상벨, 보안등 고장시 이를 신고하기 위한 서비스업체 및 담당자 번호를 함께 설치함 쉽게 볼 수 있도록 눈에 띄는 디자인을 적용하여 설치함

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

4. 주상복합 오피스텔 및 도시형 생활주택

주상복합 오피스텔 및 도시형 생활주택 평가기준

기준		적용 여부	도면 페이지
4.1	상업용 또는 업무용 건축물의 셔터, 출입문 및 창문은 일정한 침입 방어 성능을 갖춘 인증제품을 설치하였고, 외부용 셔터는 투시형으로 설치하였다.	□적용 □미적용	미해당
4.2	다른 용도와 복합으로 건축하는 경우는 다른 용도로부터의 출입을 통제할 수 있도록 주거전용 출입구와 분리하여 설치하였다.	□적용 □미적용	00 페이지

사진 및 설명 첨부

1층 상점 투시형 셔터 설치	저층부 상점에 침입방어가 가능한 투시형 셔터를 설치함 또한 센서를 함께 설치하여 침입시도가 일정시간이상 지속되는 경우 비상벨이 울리도록 함
도면 00 페이지 참고	저층부에 상점들이 입점해있기 때문에 방문인 전용 출입구를 별도로 계획하였으며, 거주민 전용 출입구는 출입통제장치를 설치하여 방문객이 이용할 수 없도록 함

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

정성평가기준

1. 외부환경

잠재적 위험요소 및 위험경감요소

기준		적용 여부	도면 페이지
1.1	건물 주변 반경 1km이내에 있는 유해환경과 주변 환경의 노후도와 주변 관리 상태를 고려하여 시공되어있다. 유흥, 공장, 미개발, 상업, 다중주택 밀집, 역세권 주변, 학교 주변 지역, 공가 및 공터 등 쓰레기, 낙서 및 광고/전단지, 깨지거나 파손된 시설물	□적용 □미적용	00 페이지
1.2	건물 주변 반경 1km이내에 있는 경찰서 및 파출소, 주변의 CCTV, 가로등 등 방범시설의 설치 여부와 다음의 지역공동체조직의 활성화 여부를 파악하여 시공되어있다. 자율방범대, 반상회, 안심지킴이집 등	□적용 □미적용	미해당

※ 해설

1.1 건물 주변 반경 1km이내에 잠재적으로 범죄를 유발할 수 있는 시설 및 환경요소들의 위치를 파악하며, 유해환경 근접수 비율에 따른 위험성을 계획안에 반영하였는지 여부를 표기한다. 유해환경 예로는 유흥지역 및 시설, 공장, 상업시설, 다중주택 밀집지역, 기차역 또는 지하철역, 중ㆍ고등학교, 공가 및 공터, 야산, 하천 등이 있다.

1.2 해당 건물 주변 건물의 노후도 및 관리상태와 주변환경 관리상태를 파악하며, 관리상태에 따른 잠재적 위험성을 계획안에 반영하였는지 여부를 표기한다. 건물의 노후도 및 관리상태는 건물 준공시기, 외관 청결도 등으로 판단 가능하며, 주변환경의 관리상태는 쓰레기. 낙서 및 전단지. 방치된 시설물 등으로 판단한다.

사진 및 설명 첨부

	건축물 주변에 남자고등학교, 유흥지역, 지하철역이 위치하여 상대적으로 외부인의 침입범죄와 청소년범죄 가능성이 높은 지역임 이와 같은 주변환경 특징을 반영하여 방어성능 등급이 높은 방범시설를 설치하였으며, 건축물 주위 사각지대 제거를 최대화하여 계획하였음 자세한 내용은 내용설명서 p00 참고

남자고등학교 위치

유흥지역 위치

지하철역 위치

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

[서식 제 1-3호]

			접수번호	제 호
범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청서 범죄예방 우수건물 인증을 받기 위해 관계 서류를 첨부하여 신청합니다. 년 월 일 서울특별시장 귀하 신청자: (인) 신청자 주소:
법인명
대표자
건물 구분	□ 신축 □ 기존
건물 명칭
건물소재지
첨부서류	□동의서 □유지관리인증 내용설명서 □본인증심사 승인서 사본 □본인증서 사본 □설계도면 □ 건축도면 □ 설비도면 □ 전기·통신 도면 □ 조경 도면 □유지관리 증빙자료 □방범시설 증빙자료 *첨부자료에 체크해주십시요.
담당자	주소
	소속ㆍ지위
	성명
	전화. FAX
	e-mail

[별첨 1] 건축개요서

건축개요서
건물 명칭
건물 위치
건물 개요	총 세대수 , 높이 ㎡
대지 면적	㎡
건물 면적	지하층 ㎡ , 지상층 ㎡ , 전체 연면적 ㎡
구조	총 층, 지상 층, 지하 층
준공일	년 월 (예정)
본인증일자
경비형태	상주 (주간 시 ~ 시) (야간 시 ~ 시)
	정기 순찰( 회/일 : 시 시 시 시 시
	기계 경비( 회사와 계약)
방범시설 유지보수계약	자동장금장치( 회사) (정기점검 회/년)
	CCTV( 회사) (정기점검 회/년)
	인터폰( 회사) (정기점검 회/년)
	엘리베이터 ( 회사) (정기점검 회/년)
방범관리 책임자
그 외 비고 사항

[서식 제 3-3호]

범죄예방 우수건물

유지관리인증 내용설명서

범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청을 위하여

내용설명서를 제출합니다.

신청 건물 명칭 :

신청 건물 위치 :

준    공    일 :

본  인  증  일 :

비고:

<작성시 주의사항>

1. 범죄예방 우수건물 평가기준에 적합하다고 판단하는 사항에 대해 적용 또는 미적용란에 체크해주십시오.

2. 각각의 평가기준에는 해당하는 도면의 번호를 기입하고, 평가기준에 대한 사진과 설명을 작성해주십시오.

3. 필요시 작성한 내용을 증명하는 사진, 전단지, 관리 보고서 등 자료를 첨부하십시오.

정량평가기준

1. 건축물 외부

출입구

기준		적용 여부	도면 페이지
1.1	주 출입구는 색채계획, (조도 100Lux이상)조명, 문주 등이 적절하게 유지 관리되고 있으며, 건축물 경계는 사적영역과 공적영역사이 완충공간이 확보되어 있다.	□적용 □미적용	00 페이지
1.2	도로나 인접 건물에서 출입구를 보는데 문제가 없으며, 출입구에서 로비공간, 승강기 또는 계단실의 시선연결을 방해하는 요소가 없다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

1.1 주 출입구는 건물 외부 공적영역과 사적영역을 구분하고 눈에 잘 띌 수 있도록 적절한 색채와 문주가 유지관리되고 있으며, 적정한 조도의 조명으로 인한 야간안전과 자연감시효과가 있다.

1.2 출입구는 도로나 인접 건물에서 볼 수 있으며 출입구 이용자를 주변 사람들이 쉽게 관찰할 수 있으며, 출입구에서 로비공간, 승강기 또는 계단실이 보이는 구조로 인해 건물 외부에서 내부 또는 건물 내부에서 외부로 관찰이 용이하다.

사진 및 설명 첨부

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

[서식 제 12-1호]

범죄예방 우수건물 유지관리 경과보고서

건물명
위치(주소)	서울특별시 구
상황 보고 구분	본인증 일자 : 년 월 일
	본인증 획득일로부터 [ □ 1년 □ 2년 □ 3년 ] 경과
유지관리 사항

서울시 범죄예방 우수건물 인증제 규정에 따라 관련 서류를 첨부하여 유지관리 상황에 대해 상기내용과 같이 보고합니다.

년         월         일

	신청인: 대표자: (인)
	주 소:

서울특별시장 귀하

[첨부서류]

유지관리 활동에 관한 서류

[서식 제 1-4호]

			접수번호	제 호
범죄예방 우수건물 본인증 신청서 범죄예방 우수건물 인증을 받기 위해 관계 서류를 첨부하여 신청합니다. 년 월 일 서울특별시장 귀하 신청자: (인) 신청자 주소:
법인명
대표자
건물 구분	□ 신축 □ 기존
건물 명칭
건물소재지
첨부서류	□동의서 □본인증 내용설명서 □예비인증 심사승인서 사본 □예비인증서 사본 □심사 부적합통지서(재신청시) □변경사항 신고서(재신청시) □설계도면 □ 건축도면 □ 설비도면 □ 전기·통신 도면 □ 조경 도면 □방범시설 증빙자료 *첨부자료에 체크해주십시요.
담당자	주소
	소속ㆍ지위
	성명
	전화. FAX
	e-mail

[별첨 1] 건축개요서

건축개요서
건물 명칭
건물 위치
건물 개요	총 세대수 , 높이 ㎡
대지 면적	㎡
건물 면적	지하층 ㎡ , 지상층 ㎡ , 전체 연면적 ㎡
구조	총 층, 지상 층, 지하 층
준공 시기	년 월 (예정)
경비형태 (예정)	상주 (주간 시 ~ 시) (야간 시 ~ 시)
	정기 순찰( 회/일 : 시 시 시 시 시
	기계 경비( 회사와 계약)
방범시설 유지보수계약	자동장금장치( 회사) (정기점검 회/년)
	CCTV( 회사) (정기점검 회/년)
	인터폰( 회사) (정기점검 회/년)
	엘리베이터 ( 회사) (정기점검 회/년)
방범관리 책임자
그 외 비고 사항

[서식 제 2-2호]

동   의   서

저는 서울시 범죄예방 우수건물 인증을 신청하기 위해서,

아래 사항을 이행할 것에 동의합니다.

1. 범죄예방 우수건물 인증제를 통해, 범죄를 예방하기 위한 구조 및 시설을 갖춘 건물의 확산과 안전한 지역조성에 기여한다.

2. 범죄예방 우수건물 인증은 범죄가 발생하지 않는 것을 보장하는 것이 아님으로, 해당 건물에 범죄 및 범죄로 인한 손해가 발생하더라도 이에 대한 보상을 청구하지 않는다.

3. 구입자 및 세입자에게 범죄예방 우수건물의 기준 및 목적을 설명하고 이해를 얻을 수 있다.

4. 범죄예방 우수건물 인증에 관한 오해를 야기할 수 있는 광고 및 홍보에는 이용하지 않는다.

5. 해당 건물의 인증 심사와 관련한 사항에 대해 협력한다.

6. 관리자, 거주자의 자발적인 방범활동이 적극적으로 실행되도록 지원한다.

7. 서울시에서 계획하는 각종 방범활동에 가능한 범위에서 협력한다.

8. 해당 건물의 구조 및 설비 등에 변경이 있는 경우에는 신속하게 알린다.

9. 범죄예방 우수건물 인증이 취소된 경우에는 그것에 따른다.

10. 범죄예방 우수건물의 소유주가 변경되는 경우는 해당 소유주에게 이 동의서의 취지에 대해 이해를 구해야한다.

서울특별시장 귀하

년        월        일

신청자                              (인)

[서식 제 3-4호]

범죄예방 우수건물

본인증 내용설명서

범죄예방 우수건물 본인증 신청을 위하여

내용설명서를 제출합니다.

신청 건물 명칭 :

신청 건물 위치 :

완    공    일 :

준 공 (예정) 일 :

비고:

<작성시 주의사항>

1. 범죄예방 우수건물 평가기준에 적합하다고 판단하는 사항에 대해 적용 또는 미적용란에 체크해주십시오.

2. 각각의 평가기준에는 해당하는 도면의 번호를 기입하고, 평가기준에 대한 사진과 설명을 작성해주십시오.

정량평가기준

1. 건축물 외부

출입구

기준		적용 여부	도면 페이지
1.1	주 출입구는 색채계획, (조도 100Lux이상)조명, 문주 등이 설치되어있으며, 건축물 경계는 사적영역과 공적영역사이 완충공간을 조성하기 위하여 화단, 바닥포장 등을 이용하였다.	□적용 □미적용	00 페이지
1.2	건축물의 측면, 뒷면, 사각지대에는 적정한 조명 또는 반사경을 설치하였다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

1.1 주 출입구는 건물 외부 공적영역과 사적영역을 구분하고 눈에 잘 띌 수 있도록 적절한 색채를 계획하고 문주를 설치하며, 야간안전과 자연감시효과를 높이기 위하여 조명을 설치하였다.

1.2 건축물 주변의 범죄예방을 고려하기 위하여 건축물의 측면, 뒷면 등에 적정한 밝기의 조명과 반사경을 설치하여 건축물 주변 사각지대를 제거한다.

사진 및 설명 첨부

* 필요시 페이지 추가

[서식 제 1-5호]

			접수번호	제 호
범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청서 범죄예방 우수건물 인증을 받기 위해 관계 서류를 첨부하여 신청합니다. 년 월 일 서울특별시장 귀하 신청자: (인) 신청자 주소:
법인명
대표자
건물 구분	□ 신축 □ 기존
건물 명칭
건물소재지
첨부서류	□동의서 □유지관리인증 내용설명서 □본인증심사 승인서 사본 □본인증서 사본 □설계도면 □ 건축도면 □ 설비도면 □ 전기·통신 도면 □ 조경 도면 □유지관리에 관한 서류 □방범시설 증빙자료 *첨부자료에 체크해주십시요.
담당자	주소
	소속ㆍ지위
	성명
	전화. FAX
	e-mail

[별첨 1] 건축개요서

건축개요서
건물 명칭
건물 위치
건물 개요	총 세대수 , 높이 ㎡
대지 면적	㎡
건물 면적	지하층 ㎡ , 지상층 ㎡ , 전체 연면적 ㎡
구조	총 층, 지상 층, 지하 층
준공일	년 월 (예정)
본인증일자
경비형태	상주 (주간 시 ~ 시) (야간 시 ~ 시)
	정기 순찰( 회/일 : 시 시 시 시 시
	기계 경비( 회사와 계약)
방범시설 유지보수계약	자동장금장치( 회사) (정기점검 회/년)
	CCTV( 회사) (정기점검 회/년)
	인터폰( 회사) (정기점검 회/년)
	엘리베이터 ( 회사) (정기점검 회/년)
방범관리 책임자
그 외 비고 사항

[서식 제 3-5호]

범죄예방 우수건물

유지관리인증 내용설명서

범죄예방 우수건물 유지관리인증 신청을 위하여

내용설명서를 제출합니다.

신청 건물 명칭 :

신청 건물 위치 :

준    공    일 :

본  인  증  일 :

비고:

<작성시 주의사항>

1. 범죄예방 우수건물 평가기준에 적합하다고 판단하는 사항에 대해 적용 또는 미적용란에 체크해주십시오.

2. 각각의 평가기준에는 해당하는 도면의 번호를 기입하고, 평가기준에 대한 사진과 설명을 작성해주십시오.

3. 필요시 작성한 내용을 증명하는 사진, 전단지, 관리 보고서 등 자료를 첨부하십시오.

정량평가기준

1. 건축물 외부

출입구

기준		적용 여부	도면 페이지
2.1	주 출입구는 색채계획, (조도 100Lux이상)조명, 문주 등이 적절하게 유지 관리되고 있으며, 건축물 경계는 사적영역과 공적영역사이 완충공간이 확보되어 있다.	□적용 □미적용	00 페이지
2.2	건축물의 측면, 뒷면, 사각지대에는 적정한 조명 또는 반사경이 설치되어 이용되고 있다.	□적용 □미적용	00 페이지

※ 해설

2.1 주 출입구는 건물 외부 공적영역과 사적영역을 구분하고 눈에 잘 띌 수 있도록 적절한 색채와 문주가 유지관리되고 있으며, 적정한 조도의 조명으로 인한 야간안전과 자연감시효과가 있다.

2.2 건축물의 측면, 뒷면 등에 적정한 밝기의 조명과 반사경이 유지관리되어 건축물 주변 사각지대를 제거하는데 도움이 된다.

사진 및 설명 첨부

* 필요시 페이지를 추가하여 작성해주십시오.

[서식 제 12-2호]

범죄예방 우수건물 유지관리 경과보고서

건물명
위치(주소)	서울특별시 구
상황 보고 구분	본인증 일자 : 년 월 일
	본인증 획득일로부터 [ □ 1년 □ 2년 □ 3년 ] 경과
유지관리 사항

서울시 범죄예방 우수건물 인증제 규정에 따라 관련 서류를 첨부하여 유지관리 상황에 대해 상기내용과 같이 보고합니다.

년         월         일

	신청인: 대표자: (인)
	주 소:

서울특별시장 귀하

[첨부서류]

유지관리 활동에 관한 서류