회   의   자   료

2022. 1.

계  약  심  사  과

통합심사 대상사업(고가교 및 터널 정비 등) 회의자료

□ 회의개요

○ 건    명 : 고가교 및 터널 정비공사 등 통합심사 회의

○ 일    시 : 2022. 1. 19(수)

○ 참석대상 : 공사담당자 이인엽 등 10명

○ 내    용 : 유사사업 일괄신청 통합심사에 따른 공통설계기준 검토

□ 사업현황 : 서울시설공단(도로시설처) 11건

연번	발주기관	사업명	사업비 (백만원)	심사의뢰 예정일	담당자 (전화번호)	비고
1	서울시설공단 (도로시설처)	정릉 및 홍지문터널보수	1,468	‘22. 3	이인엽 (2290-6940)
2	〃	북부고가교 방호벽보수	920	‘22. 3	권욱천 (2290-6915)
3	〃	안양천교 보수	658	‘22. 3	김현정 (2290-7189)
4	〃	청담1교외 2개소 보수	1,620	‘22. 3	김창수 (2290-6975)
5	〃	탄천2고가교 보수	598	‘22. 3	기철수 (2290-6028)
6	〃	북부간선고가교 보수	2,541	‘21. 4	정준희 (2290-6298)
7	〃	북부간선고가교 성능개선	4,793	‘21. 4	정준희 (2290-6298)
8	〃	봉화교 외 2개소 보수	791	‘21. 4	유한록 (2290-7170)
9	〃	두모교 보수공사	1,121	‘21. 3	최문선 (2290-7172)
10	〃	2022년 홍젳천 고가교 교면포장 정비공사	5,934	‘21. 4	박준혁 (2290-6273)
11	〃	2022년 군자상하단IC 교면포장 정비공사	1,419	‘21. 4	김홍정 (2290-6591)

□ 공통 설계기준

구 분	설계기준	비고
1. ‘22년도 상반기 건설공사표준품셈 개정사항 적용	- 가설공사(가설자재 손료, 방호시설), 철근콘크리트공사 (철근가공조립, 거푸집, 유로폼), 금속공사(잡철물제작설치) 등 건설장비 가격, 노임 등
2. 22년 보험료 요율 개정사항 적용	- 건강보험료 : 3.43% → 3.495% - 노인장기요양보험료 요율 : 11.52% → 12.27%
3. 제 경 비	- 22년 고용개선지원비 개정내용 반영 (건설혁신과-15545호(2021.12.23.) ․ 주휴수당 원가반영비율, 고용분야별 상시고용 평균비율 ․ 사회보험료(건강,연금) 7.93→7.995%
4. 노임단가	- 2022년 상반기 노임단가 적용
5. 환율 및 유류가격	- 유류가격 : 한국석유공사 발표(2022. 1월) [휘발유․경유(주유소)․중유(대리점)] 적용 ㆍ무연휘발유 1,536.7원/L(부가세 별도) ㆍ저유황 경유 : 1,383.4원/L(부가세 별도) ㆍ중 유 : 788.5원/L(부가세 별도)	매월 첫주 발표자료 적용
6. 내역서 수량	- 교통정리원, 싸인보드, 안전시설(삼각표지판, 라바콘 경광등 등)은 설계내역서 공종으로 적용 교통통제 안전시설 7일 → 라바콘 00개소, 점멸등 0개소, 교통정리원 0인, 싸인보드 00시간 등으로 기재
7. 안전시설비	- 안전시설 도면 작성시 → 1식으로 내역서 계상 가능 (도면에 안전시설 종류, 규격, 수량 표기) 도면 미작성시 : 세부 수량으로 내역서 계상
8. 서울형품셈	<서울형품셈 우선 적용> - 교면물빼기공 - 공중비계(클램프 이용) 설치 - 교면방수 바탕처리(자동차전용도로) 등
9. 기타사항	- 계약심사요청서 변경 양식으로 심사요청 (계약심사처리 규칙개정에 의한 요청서(수정) 양식) ※ 전문공사업 업종 개편(25개→15개 업종) - 특정기술 및 제품 선정심사 기준 ․ 신기술 및 특허공법 : 행안부 예규(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준) 제4장(제한입찰 운영요령) 별표 2(신기술․특허공법 선정기준) ․ 특정제품 : 서울시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

구 분	지적사항
10.‘21년도 심사 지적사항	<표준품셈 등 적용 기준> - 콘크리트 단면보수(품셈공통6-8-6) ※ 단면 치핑, 바탕제(칠), 몰탈바르기, 코팅제(칠) 포함 - 단면제거(치핑) 품은 품셈(공통6-1-7) 적용 - 필렛용접: 품셈기준 조정(기계설비 13-2-4, 5) - 신축이음장치 교체 : 품셈(공통 6-8-9) - 교량받침 교체 : 품셈(공통6-8-8) - 싸인보드카 , 교통정리원 휀스 등 교통안전시설(야간) : 능률저할할증 제외, 경비항목 처리 <추가 참고 – 22년 품셈 주요 개정내용> - 교통안전시설(PE드럼, PE가설방호벽, 가설휀스) - 철근가공조립(품셈공통6-2), 합판거푸집(품셈공통6-3) - 잡철물제작설치(건축 8-3-1) - 컨테이너(사무실, 창고)설치철거(품셈공통2-2-3) 등

□ 향후 일정

○ 공사 설계완료 : 2022. 1월 ~ 3월

○ 심사요청 : 2022. 3월 ~ 4월 일괄 심사요청

○ 통합 계약심사 결과 통보 : 2022. 3월 ~4월 중

붙 임 : 1) ‘22년 건설공사표준품셈 개정사항 1부.

2) ’조달청 토목공사 원가계산 제비율 기준 1부.

3) ‘22년 고용개선지원비 매뉴얼 1부.  끝.