-지하철 승강편의시설 설치공사-

회   의   자   료

2020. 1.

계  약  심  사  과

통합심사 대상사업(지하철승강편의시설 설치공사) 회의자료

□ 회의개요

○ 건    명 : 2021년 지하철승강편의 시설 설치공사 통합심사 회의

○ 일시 및 장소 : 코로나19로 인해 서면으로 갈음

○ 참석대상 : 서울교통공사 사업담당

○ 회의내용 : ’지하철 승강편의시설 설치공사‘ 일괄신청 통합심사에 따른 공통설계기준 검토

□ 사업현황 : 9건(서울교통공사)

연번	공사명	발주부서	‘21사업비 (백만원)	심사 의뢰예정일	담당자 (전화번호)	비고
1	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-4공구)	토목1사업소	3,360	'21년 1월	정다운 (6110-5187)	심사완료 (‘21.1.14)
2	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-5공구)	토목1사업소	2,005	'21년 2월	최유회 (6110-5567)
3	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-6공구)	토목1사업소	1,877	'21년 1월	최유회 (6110-5567)
4	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-7공구)	토목1사업소	1,749	'21년 1월	최유회 (6110-5567)
5	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-8공구)	토목1사업소	1,800	'21년 1월	최유회 (6110-5567)
6	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-9공구)	토목1사업소	2,420	'21년 1월	최유회 (6110-5567)
7	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-10공구)	토목1사업소	2,460	'21년 2월	최유회 (6110-5567)
8	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-11공구)	토목1사업소	3,000	'21년 2월	정다운 (6110-5187)
9	지하철 1~4호선 승강편의시설설치 토목건축공사(C-12공구)	토목1사업소	3,000	'21년 3월	정다운 (6110-5187)

□ 공통 설계기준

구 분	설계기준	비고
1. ‘21년도 상반기 건설공사표준품셈 개정사항 적용	- 철근콘크리트공사(콘크리트 등) - 건설기계(기계손료, 기계가격 변경) - 도로포장공사(아스콘포장, 부대공 등) 등	첨부1
2. 보험료 요율 개정사항 적용	- 산재보험료 요율 : 3.73% → 3.7% (고용노동부 고시 제2020-145, ‘20.12.29) 건강보험료 : 3.335% → 3.43% - 노인장기요양보험료 요율 : 10.25% → 11.52% ※ 고용개선지원비 건강보험료·국민연금지원금: 7.835%→7.93%(3.43%+4.5%)	‘21년 조달청 원가계산 제비율 적용 첨부3
3. 제 경 비	- 비목별 공사규모 및 적용대상 고려 적용
4. 노임단가	- 2021년 상반기 노임단가 적용
5. 환율 및 유류가격	- 기준환율(‘21. 1 ) : 1,087.7원/$ (서울외국환중개(주) 매매기준) - 유류가격 : 한국석유공사 발표(2021. 1월) [휘발유․경유(주유소)․중유(대리점)] 적용 ㆍ무연휘발유 1,368.1원/L(부가세 별도) ㆍ저유황 경유 : 1,189.8원/L(부가세 별도) ㆍ중 유 : 472.7원/L(부가세 별도)
6. 내역서 수량	- 교통정리원, 싸인보드, 안전시설(삼각표지판, 라바콘 경광등 등) 설계내역서에 수량으로 적용 - 도면 미작성 시
7. 주휴수당	- 주공종에 맞춰 주휴수당 원가반영비율 적용 (고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼 개편사항안내 등, 건설혁신과-9310(2020.7.20.).-10570(2020.8.12.)
8. 서울형품셈	<서울형품셈 우선 적용> - 볼트조이기 및 풀기, 강판구멍뚫기 - H-빔 설치 및 철거공사 크레인기준 - 보도용 블록 포장 철거 등
9. 기타사항	- 공사계약심사요청서 변경 양식으로 심사요청 (규칙개정 2019.10.10.) ㆍ특정기술 선정관련 심사여부, 기술명 등 기재 및 관련서류 제출 - 계약심사 의뢰 관련 업무협조 요청 사항 준수 (계약심사과-207, ‘20.1.6) - 특정기술 및 제품을 적용할 경우 ’특정기술 선정심의위원회‘ 개최하여 선정(운영요령 참조)

구 분	지적사항
10.2020년도 심사 지적사항	<표준품셈 등 적용 오류> - 경광등 설치, 홍보물부착 및 랩핑, 공사용 조명, 휀스 등 : 경비 적용 - 콘크리트천공(기계) : 노무품 조정(서울형품셈 적용) - 공구손료 : 경비 → 재료비(한국건설기술연구원) - 모르터 : 보통인부 조정(건축품셈 9-1-1) - 강판절단(수동) : 아세틸렌 → LPG 적용(품셈기계 13-2-2) - 장비조립및해체(말뚝박기용천공) : 크레인타이어 25톤 → 10톤 적용 - H파일 천공후 항타 : 무한궤도 25톤 → 10톤 - 연암굴착 : 인력굴착 → 기계굴착(굴삭기02㎥) 조정 - H-PILE연결(심기파일연결부) : 강판(t=12mm,t=10mm) 재료비제외 - 띠장연결 및 해체 : 강판(t=10mm)재료비 제외, 필렛용접,강판절단 수량조정 - JACK 설치 및 철거 : 노무품 수정(품셈공통5-1-2) - 보행도우미 : 인원투입일수 조정(600일) - 현장사무실(구로디지털단지역) : 직접노무비 금액에 따른 사무실 면적 조정(품셈 공통 2-1-1) - 가드휀스 철거후 신설 : 휀스 설치품 삭제(자재 현장설치도) - 원형맨홀 : 기타공사비(공사비 할증) 삭제 - 수목 상하차 및 소운반비 : 상하차시간(T1) 유류비 공제 - 조립식간이흙막이공 : 기재 공용일수 조정, 작업반장 삭제 - 하수관 이설 : 접합 및 부설 품 조정(품셈 토목 6-6-1) - 안전관리비 : 기술료 이윤에서 제외 - 말뚝박기용천공: 말뚝근입/항타시간 조정(공통 5-3-1) - H-PILE 천공후항타: 제외 - 교통정리원(야간), 보행안전도우미(야간): 능률저하 할증 제외 등 - 공중비계 : ‘합판깔기 및 해체’품 제외(서울형 품셈에 포함됨) - 철근콘크리트,무근콘크리트 타설 : 장비사용 타설 품 적용(공통6-1-1)

□ 향후 일정

○ 공사 설계완료 : 2021. 1월 ~ 2월

- 우선 심사 요청 → 계약심사과 계약심사 → 일괄신청 조정

○ 심사의뢰 : 2021. 1월 ~2월 일괄 심사의뢰

○ 통합 계약심사 결과 통보 : 2021. 1월 ~2월 중

붙 임 : 1) ‘21년도 상반기 건설공사표준품셈 개정사항 목록 1부.

2) ’21년 상반기 적용 건설업 임금실태조사보고서 1부.

3) 조달청 ‘21년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 1부.  끝.