문서번호	도로관리과-4444
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
협 조
	주무관
	주무관

해빙기 안전사고 대비

도로조명시설 관리실태 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  03.

도 시 안 전 실

(도로관리과)

해빙기 안전사고 대비

도로조명시설 관리실태 점검 계획

2014년 해빙기 안전사고 대비, 도로조명시설물 관리실태 일제점검을  실시하여 누전으로 인한 감전사고 예방 및 가로등 개량공사 구간 공사완료 이행여부, 광학성능(휘도 및 균제도 등) 전문기관 측정결과를 점검하여, 가로등 성능개선 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		점 검 개 요

□ 점검기간

○ 2014. 03. 24(월) ~ 2014. 04. 16(수)

- 관리기관별 자체점점 및 정비 : 2014.03.24.~04.04(금)

- 시·자치구 합동 현장 점검     : 2014.04.07.~04.16(수)

□ 점검대상

○ 시도상 도로조명시설물

- 가로등 및 분전함

- 2013년도 가로등 개량공사 완료구간

▸종로구 세검정길 외 24개 노선

□ 점검방법

○ 도로조명시설물 : 점검일정에 의거 조별로 순회 점검

- 시도상 가로등 : 도로관리과, 자치구담당자 및 보수반 합동 점검관리

□ 가로등 현황

설치연장	등 주	등 수	분전함	비고
2,242(km)	122,080(본)	254,509(등)	6,840(면)	설치율 100%

2		점검반 편성 및 점검내용

□ 점검자 및 점검(조)

구 분	점 검 반
	1조	2조	3조	4조
총 괄	도로조명팀장 양민수
점검자	공업(전기)6급 정 방 헌	공업(기계)7급 전 수 철	통신 6급 남 원 기	공업(전기)7급 황 인 공

□ 도로조명 관리실태 점검

○ 도로조명 부점등 확인 및 유지관리 상태

○ 가로등 안전점검 실시여부 및  시설개선 상태

○ 분전함내 누전차단기 동작 확인 및 누전 상태

○ 강풍시 가로등주 전도 예방 등 사전 조치사항

○ 가로등 등기구 이탈 여부 및 기타

□ 2013년도 가로등 개량공사 완료구간 점검

○ 가로등 개량공사, 원전하나줄이기, 주민참여사업 추진현황

○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일여부

○ 준공 후 전문기관 휘도 및 균제도 측정 결과

○ 기타 승인사항 이행 여부

3		자치구 세부점검 일정

점검일시	자치구	점검(조)	점검일시	자치구	점검(조)
‘14.4.7 (월)	동대문, 동작	1, 2	‘14.4.15(화)	중구, 도봉	3, 4
‘14.4.8 (화)	중랑, 관악	3, 4	‘14.4.16(수)	강동, 용산	1, 2
‘14.4.9 (수)	성북, 서초	1, 2	‘14.4.17(목)	구로, 노원	3, 4
‘14.4.10(목)	강북, 종로	3, 4	‘14.4.18(금)	강남, 금천	1, 2
‘14.4.11(금)	양천, 강서	3, 4	‘14.4.21(월)	송파, 서대문	3, 4
‘14.4.14(월)	은평, 영등포	1, 2	‘14.4.16(수)	마포, 광진 성동	1, 2 3

※ 점검일정은 기관별 업무사정에 의거 변경될 수 있음.

4		점검결과 조치계획

□ 조치계획

○ 경미한 지적사항은 현장시정 또는 보수 조치 권고

○ 시설물 개선대상은 안전조치 이행 후 개선계획 수립 추진

5		행 정 사 항

○ 관리청 자체 점검 및 정비결과 제출 : ‘14. 04. 11(금)

○ 도로조명팀 점검결과 제출          : ‘14. 04. 18(금)

○ 점검 중 지적사항은 점검결과 종합 보고 후 자치구 해당부서 공문 통보

붙임 : 1. 도로조명 관리실태 점검표                     1부.

2. 가로등 분전함 점검표                         1부.

3. 2013년 도로조명시설물 공사 완료구간 점검표  1부.

4. 도로조명 관리실태 점검결과 보고(양식)        1부. 끝.