2016년 국가안전대진단 추진결과(최종)

중부공원녹지사업소

Ⅰ. 개 요

□ 진단기간 : ‘16. 2. 15. ~ 4. 30.

○ 1차 점검(자체) : ‘16. 2. 19. ~ 3. 7.

○ 2차 점검(합동) : ‘16. 3. 18.

□ 진단대상 : 산림분야 등 산사태취약지역 및 사방시설 등 34개소

○ 사방사업지(11~15년) : 17개소(산사태취약지역 10개소 포함)

○ 절개지 자연사면, 계류 등  : 14개소

○ 임도, 산책로 등 : 3개소

□ 진단방법

1차 자체안전점검	⇒	2차 정밀점검	필요시 ⇒	3차(긴급) 정밀안전진단	필요시 ⇒	4차 보수보강
부서·소관별		전문가 합동점검		전문기관 진단의뢰		예산추가 확보

□ 참여기관 및 인원

○ 중부공원녹지사업소 직원 등 5명 (공무원3, 외부전문가2)

□ 추진경위

○ 2016년 국가안전대진단 추진계획 및 지침 접수(‘16.2.5.)

○ 2016년 공원 내 안전대책 및 취약시설 점검계획(‘16.2.11.)

○ 산림재해 취약지역 점검 및 안전관리계획 수립(‘16.2.16.)

○ 산림재해 취약지역 1차 자체안전 점검결과보고(‘16.3.9.)

○ 산림재해 취약지역 2차 전문가 합동 점검결과보고(‘16.3.18.)

○ 산림재해 취약지역 점검결과 보고(‘16.4.12.)

Ⅱ. 안전점검 결과

	< 총 평 >
□ 점검결과, ○ 사방시설(‘11.~15.) 등 경미한 지적사항(낙엽제거, 도복목 발생 등)이외 구조적인 면에는 큰 하자가 없었으나, 사방시설 주변에 일부 추가 보완이 필요한 요소가 발견됨 ○ 2017년 예방사방사업 대상지 선정 및 상시 모니터링 예정 □ 성과 및 문제점 ○ 해빙기 대비 공원시설 등 각 소관부서에서 다중 점검을 통해 적기에 안전점검 실시와 정비가 이루어졌고 민간전문가의 참여로 전문성이 극대화됨. ○ 산림 범위가 매우 넓어 사각지대 추가 발견 등 관리에 어려움이 있으나 주기적인 순찰 강화를 통해 재해 예방에 최선을 다하고자 함.

□ 결과 종합

□ 점검대상 및 점검실적

○ 점검대상 :  산림재해 분야 총 34개소

○ 점검실적 : 34개소 점검 완료(100%)

- 민관합동점검 : 6개소

- 자체점검 : 28개소

< 점검대상 및 점검실적 >

구 분	점검대상(개소)			점검실적(개소)
	계	공공시설	민간시설	계	공공시설	민간시설
계	34	34	-	34	34	-
민관합동점검	6	6	-	6	6	-
자체점검	28	28	-	28	28	-
표본점검	-	-	-	-	-	-

□ 참여인원 : 5명(공무원 3, 외부전문가 2 )

○ 민관합동점검 : 5명(공무원 3, 외부전문가 2)

○ 자체점검 : 3명 (공무원 3)

< 점검참여 연인원 >

구 분	연인원(명)
	계	공무원	전문가	민간 (시설 소유자․괸리자 등)
계	8	6	2	-
민관합동점검	5	3	2	-
자체점검	3	3	0	-
표본점검	0	0	0	-

□ 점검결과 조치사항 : 9개소(전체 점검시설 34개소의 26%)

○ 현장조치 : 7개소

- 사방시설 내 낙엽 및 도복수목 제거 등 경미한 사항

○ 보수·보강 : 2개소

- 절개지 일부 지반 침하 및 수로 내 일부 쇄굴현상 발생

< 공공시설 점검결과 조치사항 >

구 분	점검 개소	조치사항(개소)							소요예산(백만원)
		계	이상없음	현장조치	보수보강			정밀 진단 대상	계	보수 보강	정밀 진단
					계	1~3개월	3개월 이상
계	34	34	25	9	2	0	0	0	50	50	0
민관합동점검	6	6	4	2	2	0	2	0	50	50	0
자체점검	28	28	21	7	0	0	0	0	0	0	0
표본점검		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 보수 · 보강 대상지는 2017년 예방사방사업 대상지 추가 신청함.

「녹지관리과-3502(2016.4.19.)호 」

□ 소요예산 : 50백만원(보수·보강 50백만원)

○ 공공시설 : 50백만원

- 절개지(토사) 절취, 기슭막이, 골막이 추가 설치

< 관련 현황자료 >

□ 전문가(민간, 공사 등) 수당 등 지급현황

구 분	점검개소	전문가 수당 지급 현황		비고
		지급인원(명)	지급액(백만원)
계	6	2	0.4
산사태취약지역 점검	6	2	0.4