2016년 12월

기관사 이례상황정보 분석

기관사 이례상황정보 자료 중 열차운행에 중요한 사항만 발췌, 빈번히 발생하는 장애 및 역에 대한 정보공유를 통해 기관사 휴먼에러 예방을 위함.

Ⅰ		분석 개요

❏ 기  간: ‘16. 12. 1. ~ ‘16. 12. 31.

❏ 자  료: SMRT-Uffice 기관사이례상황정보

❏ 구  분

구분	내용
동시 미개방	정위치정차 시(±650mm 이내) 출입문 및 승강장 안전문 전체 자동으로 안열림.
출입문 자동 미개방	정위치정차 시(±650mm이내) 출입문 자동으로 안열림.(안전문 개방)
PSM	psm 미검지
무코드	순간 무코드, 무코드로 인해 정차, 출발 시 속도코드 미현시
속도코드	급속한 속도코드 변화

※ 동시 미개방, 출입문 자동 미개방 : 평균치 이상 발생역을 조치가 필요한 주요 발생역으로 분류

※ PSM, 무코드, 속도코드 : 동일구간 5건 이상 발생 시 주요 발생역으로 분류

※ 빨간색으로 표시한 역은 지속적으로 발생한 역, 파란색으로 표시한 역은 전 월부터 지속 발생

Ⅱ		호선별 세부분석

❏ 5호선

○ 속도코드, PSM, 동시 미개방: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 무코드 발생현황

○ 주요 발생역 (5건 이상 발생역): 양평역(하) 5건

○ 주요 발생구간: 양평역 하선 승강장 진입 시

○ 출입문 자동 미개방 발생현황: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 주요 발생역 (평균 1.3건 이상 발생역): 강동역(하)

❏ 6호선

○ 속도코드, PSM: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 출입문 및 승강장 안전문 동시 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 2.1건 이상 발생역): 5개역

약수역(상)	8건	태릉입구역(하)	7건	마포구청역(하)	3건
디지털미디어시티역(하)	3건	고려대역(상)	3건

○ 출입문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 3건 이상 발생역): 6개역

보문역(하)	19건	응암역(하)	13건	효창공원역(하)	9건
녹사평역(하)	9건	월곡역(상)	6건	상월곡역	(상)4(하)5

○ 무코드 발생현황-------발생시작역 기준으로 분류

○ 주요 발생역 (5건 이상 발생역): 4개역

망원역(상) 9건 / 고려대역(하) 7건 / 동묘앞역(하) 6건 / 독바위역(하) 5건

○ 주요 발생구간

- 망원역~마포구청역(상) 1폐색 부근	- 고려대역~월곡역(하) 간 2, 4폐색 부근
창신역 하선승강장 진입 시	독바위역~연신내역(하) 1폐색 부근

❏ 7호선

○ 속도코드, PSM: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 출입문 및 승강장 안전문 동시 자동 미개방 발생현황: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 출입문 자동 미개방 발생현황: 고르게 분산되어 나타나고 있음.

○ 무코드 발생현황-------발생시작역 기준으로 분류

○ 주요 발생역 (5건 이상 발생역): 3개역

온수역(하) 22건 / 어린이대공원역(상) 16건 / 군자역(상) 5건

○ 주요 발생구간

온수역~까치울역(하) 8~9폐색 부근	- 어린이대공원역~군자역(상) 1폐색 부근

❏ 8호선

○ 무코드 발생현황-------발생시작역 기준으로 분류

○ 주요 발생역 (5건 이상 발생역): 복정역(하) 36건

○ 주요 발생구간

- 복정역~산성역(하) 4폐색 부근

Ⅲ		결론

❏ 기관사 운행 중 발생되는 중요한 장애 정보만 발췌하여,

❏ 출입문 및 승강장 안전문 동시 미개방, 출입문 자동 미개방, PSM 미검지,

무코드 발생, 속도코드 이상 5가지 항목으로 분류하였습니다.

❏ 요인별 주요 발생역에 대하여 업무에 참고하시기 바랍니다.