<제1호 서식>

이 서식은 서울특별시 도로굴착․복구시스템에서 제출이 가능합니다. (개인:http:/hidigp.seoul.go.kr, 유관기관:http:/hidig.seoul.go.kr)
도 로 굴 착 사 업 계 획 서
1. 신 청 자
성 명 (법인명)	북부도로사업소	전화번호	02-944-5430
주 소	서울 강북구 한천로913(지번 번동 365-1)
2. 신청내역
번호	노선명	공사명	굴착구간	시행부서	매설관경	포장종류	연장(m)	공사기간	비 고
1	방학로	노후포장	방학지하차도 진입전 ↔ 상계교 인입부	북부도로사업소		일반 5cm 아스팔트	420	2019년하반기
2	도봉로	노후포장	방학사거리 ↔ 신도봉사거리(중앙차선)	북부도로사업소		SMA10cm 아스팔트	940	2019년하반기
3	도봉로	시행도로	정의여중입구교차로 → 창동시장입구사거리	북부도로사업소		일반 5cm 아스팔트	550	2019년하반기
정의여중입구교차로 내	60
「도로법 시행령」제56조제1항에 따라 도로굴착에 관한 사업계획서를 위와 같이 제출합니다.
2019년 6월 27일
신청인		(서명 또는 인)
도 봉	구 청 장	귀하
첨부서류	1. 교통소통대책
2. 먼지발생방지대책
3. 안전사고방지대책
4. 도로시설유지대책
5. 주요지하매설물에 대한 안전대책(주요지하매설물이 있는 경우로 한정합니다)
6. 설계도면(전자도면으로 한정합니다)
7. 주요지하매설물 관리자의 의견서(주요지하매설물이 있는 경우로 한정합니다)

작 성 요 령

(1) 2019년 하반기 도로굴착 사업계획(제4, 5호 서식) 내용과 도면이 일치되도록

일련번호를 부여하여 도면에 표시

(2) 시도, 구도는 구분 작성

(3) 매설관경을 정확히 표시

(4) 공사구간의 시․종점을 명확히 표시

(5) 포장종류별(아스팔트, 콘크리트, 보도블럭) 구분 작성

(6) 간선도로 횡단구간은 가급적 비개착공법으로 계획

(7) 가급적 차도굴착은 지양하고, 보도구간으로 계획

※ 2019년 상반기 도로굴착허가를 득하고, 이월하여 시행하는 사업도 포함하여 작성하고, 비고란에 “이월사업”으로 표기

(8) 2019년 상반기 공사 완료현황에 위치도 첨부 (제6호 서식)

(9) 2014년 1월 4일부터 개정 시행되는 서울특별시 도로복구 원인자부담금 징수        조례에 따라 차도 및 보도 최소 굴착폭 1.2m이상으로 계획 수립

(10) 2016년 11월 15일부터 개정 시행된 차량의 진행방향과 평행하게 30m이하를       굴착하는 경우 사업계획서 및 첨부서류를 제출하지 아니하여도 됨.

<제2호 서식>

2019년 하반기 도로굴착 사업계획 총괄 집계표

포장별 부서별	구분	계			A S P			CON'C			보도블럭			사 리 도			비고
		건수 (건)	연장 (m)	면적 (㎡)	건수 (건)	연장 (m)	면적 (㎡)	건수 (건)	연장 (m)	면적 (㎡)	건수 (건)	연장 (m)	면적 (㎡)	건수 (건)	연장 (m)	면적 (㎡)
	계
북부도로 사업소	시도	3	1,970	23,080	3	1,970	23,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	구도

※ 포장종류가 중복된 공사는 비중이 큰 쪽에 건수를 기입하고, 연장 및 면적은 구분하여 기재

<제3호 서식>

2019년 하반기 도로굴착 사업계획 집계표

포장별 부서별	구분	계			차 도			보 도			비고
		건수(건)	연장(m)	면적(㎡)	건수(건)	연장(m)	면적(㎡)	건수(건)	연장(m)	면적(㎡)
	계
북부도로 사업소	시도	3	1,970	23,080	3	1,970	23,080	-	-	-
	구도

※ 차도와 보도가 중복된 공사는 비중이 큰 쪽에 건수를 기입하고, 연장 및 면적은 구분 기재

<제4호 서식>

2019년 하반기 도로굴착 사업계획(시도)

연번	노선명	굴착구간	연장(m)	포장종류	매설관경(mm)	시행부서	포장년도	공사기간	비고
계
1	방학로	방학지하차도 진입전 ↔ 상계교 인입부	420	일반 5cm 아스팔트		북부도로사업소		2019년 하반기	노후포장도로
2	도봉로	방학사거리 ↔ 신도봉사거리(중앙차선)	940	SMA 10cm 아스팔트		북부도로사업소		2019년 하반기	버스전용차선
3	도봉로	정의여중입구교차로 → 창동시장입구사거리	550	일반 5cm 아스팔트		북부도로사업소		2019년 하반기	시행도로정비
		정의여중입구교차로 내	60

<제5호 서식>

2019년 하반기 도로굴착 사업계획(구도)

연번	노선명	굴착구간	연장(m)	포장종류	매설관경(mm)	시행부서	포장년도	공사기간	비고
계

<제6호 서식>

2019년 상반기 도로정비공사 완료 현황

※ 공사위치도 반드시 첨부

연번	노선명	위 치	도 종		공 사 규 모			공 사 기 간	비고
			당 초	변 경	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)
계
1	시루봉로	시루봉로57~시루봉로63 (1차선)	시도	시도	4.64	101.6	4.72	4월29일 완료	긴급복구공사
2	노해로66길	창동이마트사거리 ~ 녹천지하보차도교차로 (자전거도로)	시도	시도	1.9	1117.7	21.14	5월18일 완료	긴급복구공사
3	해등로	해등로125 ~ 해등로145 (1차로)	시도	시도	3.2	155	4.96	6월20일 완료	긴급복구공사