문서번호	시설보수과-6488
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	운영과장

2020년도 동절기 대비

시설물 안전점검 추진계획

2020. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2020년도 동절기 대비

시설물 안전점검 추진계획

우리센터 동절기 폭설과 한파에 대비하기 위해 시설물 안전점검을 실시하여 안전사고 예방과 원활한 하수처리 운영 도모

Ⅰ		관련근거

❍「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

❍ 물재생센터 동절기 대비 시설물 점검계획

(물재생시설과-14042, 2020. 11. 17.)

Ⅱ		점검개요

❍ 기 간 : 2020. 11. 24.~11. 30.(5일간)

❍ 대 상

- 기전시설물, 토목구조물, 건축시설물, 소방시설물 및 청사 등

- 재해취약시설 등 인명피해가 우려되는 관리 사각지대 점검

❍ 방 법 : 점검표 활용, 각 부서 전담시설물 점검

- 관리과 : 건축시설물, 녹지대, 청사 등

- 운영과 : 수처리 및 슬러지시설, 제어실 등

- 시설보수과 : 전기실, 토목시설물, 유량계, 자양펌프장 등

❍ 점검반 편성(붙임1 “점검반 편성” 참조)

- 수처리 및 슬러지분야는 관리과, 운영과 및 시설보수과 합동점검반 편성

- 그 외 시설은 각 부서별 자체점검 실시

※ 소방시설 유지관리용역(알파플러스방재), 안전관리자 위탁용역            (삼성기술안전) 등 점검전문업체와 합동점검 실시

Ⅱ		세부점검 내용

□ 기전시설물

- 노출배관(탈취, 가스, 잡용수 등) 동파방지 여부 (드레인 실시여부)

- 배관 동파 방지시설 정상작동 여부 (에어브로어 장치 등)

- 하수처리시설 (소화조 35℃ 이상) 등 내부온도 적정여부

- 수문, 슬러지 수집기, 엔진펌프 등 동파방지 여부 등

□ 토목 구조물

- 구조물 균열, 파손, 이완, 배부름, 누수 등 안전성 여부

- 센터 내 경계석·도로파손 및 지반침하여부, 빗물받이·맨홀파손 여부

□ 청사 및 체육시설

- 관리동 등 건축물내 배관 누수 및 동파예방 조치 등

- 체육시설 안전성(화기사용 여부, 시설물 파손 방치 여부등)

Ⅳ		행정사항

□ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

□ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급 보수

□ 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 계획에 반영 조치