중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	2월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	9,848	10,396	549	5.56	․ 수전수: 8,176수전 감소 ․ 인구수: 1,867명 증가 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,867명 증가, 수전수 8,176수전 감소, 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 전년대비 공급량이 549천㎥ 증가함.
청담중블록	2,670	2,708	38	1.4	․ 누수복구: 12건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 5,125㎥/일 ․ 수전수: 2,260수전 감소 ․ 인구수: 802명 감소 ⇒ 구마을1지구 철거 등 재건축사업 추진으로 인구수 802명 감소되었으나, 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 공급량이 38천㎥ 증가함.
반포중블록	3,736	4,135	400	10.7	․ 누수복구: 9건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 4,437㎥/일 ․ 수전수: 3,000수전 감소 ․ 인구수: 607명 감소 ⇒ 신반포3차 철거 등 재건축사업 추진 등으로 인구수가 607명 감소되었으나, 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 공급량이 400천㎥ 증가함
서초중블록	2,010	1,845	-165	-8.2	․ 누수복구: 7건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 717㎥/일 ․ 수전수: 1,601수전 감소 ․ 인구수: 5,232명 증가 ⇒ 신동아 아파트 이주 등 재재건축 사업추진으로 인구수 5,232명 증가하였으나, 수전수 1,601수전 감소로 165천㎥ 감소함.
방배가3중블록	443	478	35	7.9	․ 수전수: 518수전 감소 ․ 인구수: 524명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 수전수 518수전 및 인구수 524명 감소하였으나 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 전년대비 공급량이 35천㎥ 증가.
암사중블록	805	1,025	220	27.3	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 664㎥/일 ․ 수전수: 624전 감소 ․ 인구수: 1,043명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 수전수 624수전 및 인구수 1,043명 감소하였으나, 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 전년대비 공급량이 220천㎥ 증가
방배중블록	184	205	21	11.3	․ 누수복구: 2건 ⇒ 방지량 : 12㎥/일 ․ 수전수: 173수전 감소 ․ 인구수: 389명 감소 ⇒ 방배5,6구역 이주 등 재건축사업 추진 등으로 수전수 173숴전 및 인구수 389명 감소 및 설연휴 및 윤년일(29일) 관계로 공급량이 21천㎥ 증가