마곡지구 주변 소방용수시설 현황

연번	용수번호	소방용수 위치	대상물 위치	대 상 물 과의 거리	소화전 우선지정	화재진압	비 고
1	16-18	독수리공항아파트 사거리 신설도로시작점	마곡지구 KT통신구	200m	방화펌프	중계방수 [수관 14본연장]
2	사설	마곡6단지 614동 옆	공항초등학교	100m	방화탱크	중계방수 [수관 4본연장]
3	20-17	강서로 381	업무용지 (C17-1)	30m	방화펌프	직접방수 [수관 4본연장]
4	17-11	공항 1225	공진초등학교	140m	개화펌프	직접방수 [수관11본연장]
5	23-06	양천로30길 97	마곡중학교	100m	방화탱크	중계방수 [수관 4본연장]
6	20-17	강서로 381	업무용지 (C16-5)	20m	방화펌프	직접방수 [수관 3본연장]
7	05-124	방화대로 295	상업용지 (B2-1)	50m	방화펌프	직접방수 [수관 4본연장]
8	05-124	방화대로 295	상업용지 (B2-2)	100m	방화탱크	중계방수 [수관 4본연장]
9	20-50	양천로 251	업무용지(빗물펌프장2)	500m	방화탱크	중계방수 [수관 20본연장]	옆 유수지 이용 (흡수관2본)
10	05-01	방화동로 44-0	종교용지 (N1)	20m	방화펌프	직접방수 [수관 2본연장]
11	20-36	양천로 341	상업용지 (B3)	180m	방화탱크	중계방수 [수관 6본연장]
12	20-44	강서로 379	업무용지 (C15-1)	20m	방화펌프	중계방수 [수관 2본연장]
13	사설 공설(미정)	마곡4단지정문초소앞 마곡4단지건너편	종교용지 (N2)	170m	방화탱크	중계방수 [수관 6본연장]
14	20-39	강서로 381-7	업무용지 (C17-4)	30m	방화펌프	직접방수 [수관 3본연장]
15	20-36	양천로 341	상업용지 (B7-5,6)	30m	방화탱크	직접방수 [수관 3본연장]
16	20-44	강서로 379	업무용지 (C15-6)	200m	방화탱크	중계방수 [수관 7본연장]
17	사설	마곡5단지 503동 옆	마곡 8단지	50m	방화펌프	직접방수 [수관 4본연장]

※작성방법[PPT작성]

-붙임1] 소방차 진입로 현황을 참조하여 진입로 주변 사용가능한 소방용수시설을 표시하고

-소방용수와 대상물의 거리를 표시 및 탱크차를 이용한 중계방수 위치등을 표시할 것.

소방용수시설 급수체계도