2018년도 상반기 기술분야

작업환경 측정 실시계획(안)

2018. 04

(기술본부)

2018년도 상반기 기술분야

작업환경 측정 실시계획(안)

기술본부 작업환경 측정을 통하여 사업장에서 발생하는 유해인자를 측정, 조사하고 개선대책을 통한 근로자의 건강과 쾌적한 작업환경을 조성하기 위함.

Ⅰ		관련근거

□ 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙

□ 공사내규 및 문서

- 안전보건관리규정 제57조의 2(작업환경측정)

- 2016년도 4/4분기 기술분야 산업안전보건위원회 의결서 제1항, 제2항(구메트로)

- 2017년도 1/4분기 산업안전보건위원회 합의사항(구도시철도)

- 기술계획처-348(2018.01.11.)「2017년 하반기 기술분야 작업환경 측정용역 결과 송부」

□ 관련지침

- 보건환경처-316(2017.06.19.)「안전보건관리체제 운영(안)」

- 보건환경처-708(2017.07.04.)「안전보건관리체제 시행알림」

- 보건환경처-1938(2018.03.22.)「2018년 작업환경측정 실시 및 결과 통보 요청」

- 기술계획처-314(2018.01.11.)「사업장 안전보건관리 시행 계획(안)」

Ⅱ		현황

□ 2017년 하반기 측정 현황

구 분	측정인자	측정결과	비 고
전기1사업소	□ 소음, 구리, 주석 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
전기2사업소	□ 소음, 구리, 주석 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
정보통신1사업소	□ 소음, 납, 망간 등 8종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
정보통신2사업소	□ 소음, 구리 망간 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
궤도1사업소	□ 구리, 주석, 망간 등 6종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
신호2사업소	□ 소음, 구리, 망간 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
기계1사업소	□ 소음, 기타광물성분진	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
기계2사업소	□ 소음, 구리, 망간 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
전자2사업소	□ 소음, 구리, 주석 등 5종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 1년
토목2사업소	□ 소음, 구리, 주석 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
건축1사업소	□ 소음, 니켈, 망간, 크롬 등 10종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
건축2사업소	□ 소음, 니켈, 망간, 크롬 등 9종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월
승강장 안전문관리단	□ 소음, 구리, 주석 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 1년
승강기 관리단	□ 소음, 기타광물성 분진	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 1년
장비 관리단	□ 소음, 주석, 망간 등 7종	□ 노출기준 미만 □ 향후 측정 6개월

□ 측정기준

구 분	내 용	관 련 근 거	비 고
대상 작업장	□화학적인자, 물리적인자, 분진 등 유해인자에 노출되는 작업장	□산안법 제42조 □산안법 시행규칙 제93조 제93조의3 제93조의4 제94조, 제144조	□ 12사업소 3단 작업현장
측정 주기	□6개월 1회 (2회연속 노출기준치 이하/년1회)
서류 보관	□작업환경측정 결과 서류: 5년 □발암성 확인물질 기록 서류: 30년

○ 측정결과

□ 측정결과 모든 사업소 노출기준 미만

□ 기계2사업소, 전자2사업소, 승강장안전문관리단, 승강기관리단은 1년 후 실시

□ 전기2, 정보통신1・2, 신호2, 건축1・2사업소 : 특별관리대상 검출로 6개월 후 실시

□ 토목2사업소, 건축1사업소, 장비관리단 : 소음 85dB 이상으로 6개월 후 실시

Ⅲ		2018년도 상반기 실시계획

□ 시행 근거

○ 기술분야 산업안전보건위원회 의결서 제1항, 제2항(2016년 4분기)

2017년부터 작업환경측정을 기술본부에서 총괄적으로 발주 시행하고, 현업사업소 등에서는 작업환경측정 업무에 적극 협조한다.

작업환경측정 관련 조사기관, 계획, 항목, 환경개선 등 세부사항에 대해서는 기술분야 노사가 합의 시행한다.

○ 2017년도 1/4분기 산업안전보건위원회 합의내용(5~8호선)

24. 2017년도 작업환경측정은 통합이후 노사실무협의를 통하여 본부별로 실시한다.

□ 시행절차

계 획 수 립		노·사 합의		발주/계약		측정시행		보고/설명회
· 작업환경 측정계획		·측정계획 ·측정항목 ·현업담당지정 등		·기술본부 통합발주		·유해요인조사 ·측정실시 (협력업체 포함)		·결과보고 ·설명회개최

□ 측정 분야

구 분	기술본부
	전기	정보 통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	장비
작업환경측정	○	○	○	○	○	○	○	○	○

□ 측정 및 조사

○ 작업환경측정

사업장	작업내용	법정 유해인자
15사업소 1단	□ 터널 및 역사 내 작업 □ 각 분야별 유지보수 작업 등	□ 작업환경측정 대상 유해인자 ✓화학적 인자 ✓물리적 인자 ✓분진 등

○ 유해요인조사

□ 각 사업장의 작업환경 유해물질 파악, 유해인자의 관리와 조치방안 제시

○ 결과 제출

□ 작업환경측정기관이 지방고용노동관서의 장에게 측정결과 제출

산업안전보건법 시행규칙 제94조 2항

② 법 제42조 제5항에 따라 지정측정기관이 작업환경측정을 한 경우에는 시료채취를 마친 날부터 30일이내에 작업환경결과표를 전자적 방법으로 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

□ 계약방법 및 소요예산

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역제한), 소상공인

○ 전자공개 수의계약 사유

- 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장(수의계약 운영요령)

⇒ 금액기준에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약 : 추정가격 5천만원 이하

○ 예산과목 : [매]위탁비/외부위탁

○ 소요예산 : 금49,069,300원(금사천구백육만구천삼백원)

Ⅳ		결 론

□ 기술본부 사업장내 유해요인을 정확히 파악, 2018년도 상반기 법정 작업환경 측정을 기한 내 실시하여 법적의무를 이행하고

□ 주작업장 내 유해요인을 제거함으로 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하여 산재예방에 기여함

붙임 : 1. 예산산출 기초조사서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 제한입찰 사유서 1부.  끝.