서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 10. 10.(목) 14:00 ~ 17:15
안 건 명	을지로 보행친화공간 재편사업
심의대상	연장2,500m, 보도포장, 가로시설물, 휴게시설 등
심의번호	10 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 자전거도로는 전체 구간에서 동선이 끊어지지 않도록 계획하시기 바랍니다. - 보행량이 많은 횡단보도 앞, 지하철 출입구 앞 등에는 지장물의 설치를 지양하시기 바랍니다. - 플랜터의 높이는 보행자의 안전과 초화류의 식생을 고려하여 일정 높이 이상으로 설치하시고, 통행량을 고려하여 적정하게 계획하시기 바랍니다. · 백합, 석산 등 월동이 잘 되고 화형이 화려한 화종 권장 - 휴게시설물은 보행의 방해가 되지 않도록 과도한 형태나 규모는 지양하시기 바라며, 유지·관리를 고려하여 계획하시기 바랍니다. · 테이블과 벤치를 별도로 설치하는 것 보다는 테이블 높낮이의 변화를 주어 다양한 형태로 활용할 수 있도록 권장 · 파손 등을 고려하여 형태가 유지될 수 있는 구조로 설계 · 가판시설이 설치되는 구간에는 이용객의 동선을 고려하여 배치 - 대각선(크로스) 횡단보도는 차량과 보행자의 통행량을 종합적으로 검토하시어 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다.(별첨 참고) 끝.