2016년 11월중 소방용수시설 조사 일정

□ 소방용수시설 조사 감독:각팀 진압대장 / 안전책임자:각팀 선임자   고장,--()지상식

계 조편성				구 분		조 사 대 상	감독
				공설	고장
담당자		조별	일자	286	<3>
신월5동 공설117개소	유진관 *** 양진훈	1조 (118)	21	26 (6)	1	310001.310002..310002(저수조). 310003.310004.310005.310006.310007.310008.310009.310010310011.310012.310013.310014 310015.******(스핀틀고장누수-사용가능).310017.310018. 310019.310020.310021.310022.310114.310115.310116.	1팀장
			22	23 (1)		310023.310024.310025.310026.310027.310028.310029. 310030.310031.310032.310033.310034.310035.310036.310037 310038.310039.310040.310101.310106.310041.310042.310043
			23	23 (4)		310044.310045.310046.310047.310048.310049.310050. 310051.310052.310053.310054.310055.310056.310057. 310058.310059.310060.310061.310062.310063. 310102.310103.310107.
			24	23 (10)		310064.310065.310066.310067.310068.310069.310070.310071310072.310073.310074.310075.310076.310077.310078.310079310080.310081.310082.310083.310084.310108.310113.
			25	23 (3)		310085.310086.310087.310088.310089.310090.310091.310092310093.310094.310095.310096. 310097.310098.310099.310100.310104.310105,310109. 310110.310111.310112.310117.
신월3동 공설82개소	박종국 김오식	2조 (82)	21	11 (3)		290001.290005.290007.290008.290014.290016.290019.290020 290026.290028.290029.290030.290031. 290034.290035.290036.290044.
			22	12		290037.290038.290039.290040.290041.290042.290043.290048290049.290050.290051.290056.290058.290059.290067.290071
			23	13 (7)		290072.290074.290075.290084.290085.290086.290088.290089 290091.290092.290095.290096.290098.290099.290100.290101 290168.
			24	14 (2)		290104.290105.290106.290107.290108.290109.290110.290111 290112.290113.290114.290115.290116.290117.290118.290137
			25	15		290138.290140.290141.290147.290148.290149.290150.290151 290152.290153.290154.290155.290156.290160.290161.290163
신월3동 공설86개소	강승완안종하 이정현	3조 (86)	7	17 (3)	1	290002.290003.290004.290006.290009.290010 290011.290012.290013(출수불능).290015.290017.290018. 290021.290023 290024.290070.290165	2팀장
			8	17 (2)		290025.290027.290032.290033.290045.290046.290047. 290052.290053.290054.290055.290057.290060. 290130.290131.290132.290133.
			9	17 (3)	1	290022. ******(몸체지반침하-사용가능).290062.290063.290064. 290065,290066 290068.290069.290073.290076.290093. 290094.290134.290142.290143.290144.
			10	19 (5)		290077.290078.290079.290080.290081.290082.290083.290087290090.290097.290102.290103.290119.290120.290121.290122290123.290166.290167.
			11	16 (1)		290124.290125.290126.290127.290128.290129.290135 290136.290139.290145.290146.290157.290158.290159. 290162.290164.

계 조편성				구 분		조 사 대 상	감독
				공설	고장
담당자		조별	일정	271	<3>
신월7동 공설104개소	강동규 양재문	4조 (104)	7	22		330001.330002.330003.330004.330005.330006.330007.330008 330009.330010.330011 330012.330013.330014.330015 330016.330017.330018.330019.330020.330094.330103.	2팀장
			8	21 (2)	1	330021.330022,******(스핀틀헤드파손-사용가능). 330024.330025.330026.330027.330028.330029.330030. 330031.330032.330033.330034.330035. 330076.330077.330078.330079.330095.330102.
			9	20 (1)		330036.330037.330038.330039.330040.330041.330042. 330043.330044.330045.330046.330047.330048.330049. 330050.30080.330081.330082.330083.330096.
			10	20 (2)		330051.330052.330053.330054.330055.330056.330057. 330058.330059.330060.330061.330062.330063.330064. 330065.330066.330084.330085.330086.330087
			11	21 (4)		330067.330068.330069.330070.330071.330072.330073.330074330075.330088.330089.330090.330091.330092.330093. 330097.330098.330099.330100.330101.330104.
신월1동 공설82개소	안재윤 이근형 정현진	5조 (85)	14	16		270001.270002.270003.270006.270007.270008.270009.270010270011.270017.270030.270046.270047.270048.270052.270053	3팀장
			15	19 (1)	1	270054.270055.270056.270057.270058.270059.270060. 270061,270062.270063.270066.270067. 270068.******(제수변스핀들헤드탈락-사용불가). 270117.270118. 270162.270164.270166.
			16	17 (1)		270119.270120.270121.270122.270123.270124.270125.270126270132.270133.270134.270146.270148.270149.270150.270151 270161.
			17	17	1	270041.270042.270043.270044. 270045.******(뚜껑깨짐-사용가능).270050.270051.270064. 270065.270075,270076.270077.270078.270154.270155. 270165.
			18	16 (2)		270079.270081.270082.270083.270084.270085.270129.270130270131.270135.270136.270137.270138.270139.270140.270141
신월1동 공설82개소	*** 양진이	6조 (82)	14	17 (6)		270018.270019.270022.270023.270024.270025.270026.270027270028.270029.270070.270071.270072.270073.270074.270080.270163.
			15	17 (8)		270004.270093.270094.270095.270097.270098. 270103(보수완료).270104. 270105.270106.270107. 270109. 270110.270111. 270156.270160.270167(신설)
			16	16		270005.270012.270013.270014.270015.270016.270020.270021270031.270032.270033.270034.270035.270036.270037.270038
			17	16 (3)		270039.270040.270086.270087.270088.270089.270090.270091270092.270096.270099.270100.270101.270102.270108.270112
			18	16 (7)		270113.270114.270115.270116.270127. 270128.270142.270143.270144.270145.270147.270152.270153.270157.270158.270159.

고장발생 소화전 현황

신월119안전센터

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2013.05.08. ~	소화전	지하식	270069	양천구 신월1동 106-19번지	제수변 스핀들헤드 탈락	사용불능
2	2013.01.29. ~	소화전	지하식	270049	양천구 신월1동 115-11번지 시장약국 앞	지하식 소화전 뚜껑깨짐 (내부 이상없음)	사용가능
3	2013.05.09. ~	소화전	지하식	290061	양천구 신월3동 175-27번지	소화전밸브 몸체 지반침하 좌측 외벽 으로 기울어짐(스탠드파이프 연결 및 제수변 밸브 개방 작업 곤란)	사용가능
4	2013.11.1. ~	소화전	지하식	310016	양천구 화곡로50 (양천구 신월5동 54-1번지)	제수변 스핀들헤드 고장 및 누수 (배수불량)	사용가능
5	2013.11.1. ~	소화전	지하식	330023	양천구 남부순환로74길29 (양천구 신월7동 991-7번지)	지하식 소화전 제수변 스핀들 헤드 파손 개폐불가	사용가능
6	2016.03.28. ~	소화전	지하식	290013	양천구 남부순환로54길 49 (양천구 신월3동 192-22번지)	지하식 소화전 제수변 스핀들 헤드 개방했는데도 출수 불능	사용불능

※ 신월119안전센터 공설 소화전 총 557개(저수조 1개 포함)

※ 지상식(87개),지하식(461개),다용도소화전(8개),저수조(1개)/2016.8.31.기준