안전사고 사례 및 유형(11월 19일)

■. 사다리 철수 도중 넘어짐

(1) 내  용

사다리를 연장하여 작업이 끝나고 적재하기 위해 사다리를 건물로부터 끌어내리는  순        간 사다리가 급히 낙하하여 옆에 있던 대원 쪽으로 사다리가 넘어졌다.

(2) 요  인

(가) 잡아당기는 것이 완만했다.

(나) 확보가 불충분했다.

(3) 대  책

(가) 사다리를 건물에서 이격시킬 때는 잡아당기는 힘으로 결속을 확인한다.

(나) 중심을 낮게 하고 손잡이를 확실히 잡아 안정된 자세로 확보한다.