1취, 정수장 월간점검표

1취, 정수장 월간점검표                                          2016년     11월

	설비명	점검내용	점검결과	특기사항
변전설비	변압기 154KV/6.6KV 3θ/15,000/20,000KVA 4대	-.접속부 발열상태 -.변압기 온도상태 -.변압기 소음상태 -.절연유 누유여부 -.호흡기 이상유무 -.접지선 연결상태	정상
	G. I. S실 설비	-.SF6 개스 압력상태 -.보호계전기 동작상태 -.조작공기압 및 콤프레샤 이상유무	정상
	특고압수전반(2면) 변압기제어반(4면)	-.내부청소상태 -.접속부 열발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태	정상
	고압수전반(4면) 고압배전반(19면) 정류기 및 축전지 MCC반 1식 발전기(380/220V) 피뢰 설비	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.발전기 정상가동상태 -.피뢰침 설비 접지상태	정상
수배전설비	1취수장 수전반(4면) 절체반(1면) 변압기반(2면) 기동반(12면) 정류기 및 축전지 발전기(380/220V) MCC반 1식 침수경보설비	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.발전기 정상가동상태 -.접지선 연결 상태 -.경보 신호 상태	정상
	1송수장 수전반(4면) 변압기반(2면) 기동반(13면) 정류기 및 축전지 MCC반 1식 화재경보설비	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태 -.화재경보 열, 연기감지기	정상

	설비명	점검내용	점검결과	특기사항
수변전설비	1여과지 1,2계열 수전반(4면) 변압기750KVA-3대 ACB반(4면) MCC반 2식 정류기반 및 축전기	-.내부청소상태 -.접속부 열발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	1여과지 3.4계열 수전반(4면) 변압기750KVA-3대 ACB반(4면) MCC반 2식 정류기반 및 축전기	-.내부청소상태 -.접속부 열발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	1배출수처리장 수전반(2면) ACB반(2면) 변압기1250KVA MCC반 2식	-.내부청소상태 -.접속부 열발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상
	약품투입실 MMC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상
	염소실 MCC 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상
	본관 MCC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상

제 2취, 정수장 월간점검표

2취, 정수장 월간점검표                                        2016년     11월

	설비명	점검내용	점검결과	특기사항
수배전설비	2취수장 수전반(2면) 변압기반(2면) 기동반(5면) 변압기 250KVA-2대 정류기반 및 축전지 발전기(380/220V) MCC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.발전기 정상가동상태 -.접지선 연결 상태	정상
	2송수장 수배전반(9면) 변압기반(2면) 기동반(5면) 변압기 250KVA-2대 정류기반 및 축전지 발전기(380/220V) MCC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	2여과지 수전반(2면) 변압기 750KVA-2대 ACB반(2면) 정류기 및 축전지 MCC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	2배출수처리장 수전반(2면) ACB반(2면) 변압기 500KVA-2대	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상
	2약품투입실 MCC반 1식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상

고도정수시설 월간점검표

2016년    11월

	점 검 설 비 명	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
수배전설비	1중계펌프장 수전반(2면) 변압기반(2면) 기동반(8면) 정류기반 및 축전지 발전기(380/220V) MCC반 2식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.발전기 정상가동상태 -.접지선 연결 상태	정상
	2중계펌프장 수배전반(2면) 변압기반(2면) 기동반(6면) 정류기반 및 축전지 발전기(380/220V) MCC반 3식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	1,2활성탄흡착지 정류기 및 축전지 MCC반 2식	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.정류기반 충전상태 -.접지선 연결 상태	정상
	오존투입시설	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.변압기 온도 및 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상
	회수조	-.내부청소상태 -.접속부 열 발생 상태 -.기능 이상유무 -.전기적 소음상태 -.접지선 연결 상태	정상