2014. 11월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:   198

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	391,239	유효율 : 99.5%		390,135			389,218
	- 강북 : 131,521 (33.6%)						- 대현산 : 242,644 (62.3%)
	- 자양 : 259,717 (66.4%)		무효량 : 8,459			구내용수 719	- 와우산 : 146,574 (37.7%)
	※ 총 원수량 : 391,239
			- 역세척 : 5,358 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 0 - 기타(누수 등) : 861
	재활용 7,119
					누수․ 증발 등 : 2,118(미계측)
			계 : 9,178	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 4,177