서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 6. 23.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	위례선 도시철도 건설공사
심의대상	마천역~복정역, 남위례역(연장 5.4km, 노면 정거장 12개소, 교량 2개소, 차량기지 및 종합관리동 1개소, 지하구조물 2개소)
심의번호	11 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 종합관리동은 기능적이면서도 주변 경관과 어우러지는 형태로 계획하시기 바랍니다. ·입면분절, 지하공간 활용을 통한 건축물 높이 축소 등을 통한 위압감 저감 ·입면 줄눈은 창문, 출입구 등을 고려하여 계획 - 입체교차로 옹벽의 조명은 트램 운전자의 눈부심이 발생하지 않도록 설치하시기 바랍니다. - 정거장 쉼터는 휠체어 등 교통약자의 동선을 최소화할 수 있도록 설치하시기 바랍니다. - 정거장 바닥 마감은 여름철 눈부심이 발생하지 않도록 중명도 이하의 재료를 사용하시기 바랍니다.(고흥석 등) - 정거장 벤치는 유지관리, 구조, 사용성 등을 고려하여 형태와 색상을 보완하시기 바랍니다. - 입출고선은 B안을 통일하여 적용하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 6. 23.(목) 14:00 ~ 16:20
안 건 명	위례선 도시철도 건설공사
심의대상	마천역~복정역, 남위례역(연장 5.4km, 노면 정거장 12개소, 교량 2개소, 차량기지 및 종합관리동 1개소, 지하구조물 2개소)
심의번호	11 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 창곡천 교량의 내부 펜스는 형태적으로 과하지 않고 주변과 조화롭도록 단순화하시기 바랍니다. - 정거장에 대한 야간경관계획을 제시하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(김현중 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 추후 트램색상과 안내사인(역명 확정 후)에 대해서는 별도 위원회 자문을 받으시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝. 2/2