서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2021. 7. 7.(수) ~ 7. 8.(목)
안 건 명	선암청사 방음벽 설치공사 실시설계용역
심의대상	방음벽 설치(L=80m, H=8m)
심의번호	11 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 소음 저감과 더불어 도시 경관에 미치는 영향도 매우 중요하므로 소음분석 결과에 따라 소음기준에 맞는 최소한의 높이(6m)를 적용하시기 바랍니다. - 방음벽의 설치보다는 청사 자체에 방음시설(방음창문 등) 설치 또는 주변 도로 저소음포장 등의 적용을 검토하시기 바랍니다.(권고) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.