구급차 영상정보처리기기(CCTV) 일제점검 결과

□ 점검일시 : 2016. 06. 21.(화) ~ 06. 23.(목)

□ 점검대상 : 구급차 영상정보처리장치 6대

□ 점검장소 : 현장대응단 및 각 안전센터

□ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
◼ 카메라 (전․후방, 환자실내)	이상없음 (종로-우측 1채널 수리중)	연건 : 3채널(전·후방, 환자실내) 신교, 종로, 신영, 숭인 : 4채널(전·후방, 우측, 환자실내) 현장대응단 : 5채널(전,후방,양측,환자실내)
◼ 녹화기	이상없음
◼ 모니터	이상없음
◼ 동시녹화 기능 ◼ 검색가능 여부	이상없음
◼ CCTV 작동법 (구급대원 전원)	구급대원 전원 숙지하고 있음(리모콘 조정)	기기관련 업체연락처 및 사용설명서 차량 내 비치
◼ 교육내용	- 영상정보처리기기의 작동상태 확인 및 기록관리 여부 - 영상정보 보유기간 및 보관·삭제, 목적 외 사용금지 - 구급대원 폭행피해 매뉴얼 철저 준수

구급차 영상정보처리기기(CCTV) 점검 및 교육사진