	“국민안전과 산업진흥을 선도하는 승강기안전 플랫폼기관”
119구조대원 구조역량 향상교육 실시 안내

□ 필요성 및 목적

ㅇ 승강기 운행대수 증가 및 노후* 등으로 갇힘신고 증가에 따라 현장에 출동한 구조대원 및 구조자의 안전확보 필요

* 15년이상 승강기 대수: 24.6만대(전체의 30.3%)

** 승강기 구조건수: 2.1`21년 → 2.3`22년만건 / 소방청 통계연보 참조

ㅇ 공단-소방청 업무협약의 일환으로 교육(이론+실습)을 통해 119 구조대 및 생활안전센터 직원의 구조역량을 향상 시키고자 함

□ 개요

ㅇ (일자 및 대상)

구 분	일 자	대 상	인원	비고
1차	`23. 5. 30.(화) ~ 5.31.(수)	119구조대원	40명	19개 소방본부 교육담당자
2차	`23. 6.1.(목) ~ 6.2(금)	생활안전센터	40명

ㅇ (장 소) 승강기안전기술원 교육장, 거창 승강기밸리내 입주업체

* 경남 거창군 남상면 승강기길80

□ 교육내용

ㅇ (승강기 이해) 승강기의 기본구조 및 주요 안전장치 설명

ㅇ (비상운전 관련 설비의 이해) 브레이크, 승강장문 구조물 및 카문 잠금장치 등 구조활동 관련 설비의 작동원리 및 수동 조작법

ㅇ (위험예방교육) 구조활동 중 발생될 수 있는 위험상황 및 대처방법

* 승강로 진입방법, 승강장문 비상해제방법 등

ㅇ (실습교육) 제어반 조작, 브레이크 비상운전, 승강장문 비상해제방법 및 비상탈출방법 등 구조활동과 관련된 조작 실습

□ 교육일정

구 분			1일차(이론)	2일차(실습)
09:00	~	09:50	수강생 등록	실습 1조 승강장문 비상해제 및 브레이크 개방 등 2조 비상탈출훈련, 부품인증‧시험 견학
10:00	~	10:50	엘리베이터의 이해 이론 - 소방구조용 엘리베이터 - 출입문 강제개방
11:00	~	11:50
12:00	~	13:00	점심식사
13:00	~	13:50	비상구출운전의 이해와 절차 이론	설문조사 및 종료
14:00	~	14:50
15:00	~	15:50	위험예지(사고사례) 이론
16:00	~	16:50	거창 바로 알기 문화탐방 (거창군청 진행)
17:00	~	17:50
18:00			교육종료

붙임 1		실습교육 운영

실습 1

설비	설비상세	set	교육내용
승강장문	중앙개폐방식	3	1. 승강장문 구성부품 2. 승강장문 잠금장치의 구조 3. 승강장문 잠금장치 해제 원리 (다양한 형태의 열쇠사용을 위해 해제원리 이해) 4. 개폐방식에 따른 잠금장치 해제방법 5. 카문과 결합상태에서의 개방 (카문 잠금장치로 의한 개방장애의 이해)
	측면개폐방식	1
	상승개폐방식	1
카문	중앙개폐방식	3	1. 카문 구성부품 2. 카문 잠금장치의 구조 3. 카문 잠금장치 해제 방법
	측면개폐방식	1
권상기	브레이크	2	1. 기어드타입 권상기 브레이크 개방방법 2. 기어리스타입 권상기 브레이크 개방방법

실습 2

설비	설비상세	교육내용
인증설비	승강장문 강도시험	승강장문의 강도 확인
	추락방지안전장치시험	추락방지안전장치의 기능 및 성능 확인
	로프 굽힘시험	와이어로프 안전성 확인
	로프인장시험	와이어로프 강도 확인
	에스컬레이터 디딤판 시험	에스컬레이터 디딤판 강도확인
	시험타워	엘리베이터 시험타워 견학
실제크기 모형 승강기	제어반	제어반 주요 설비 및 조작
	소방구조용 사다리	카내 보관 탈출용 사다리 조립 및 설치

* 인증일정에 따라 참관이 불가할 경우, 설비해설로 대체

붙임 2		교육장 찾아오는 길 및 담당자 안내

□ 위치

경남 거창군 남상면 승강기길 80, 승강기안전기술원(문의: 변정빈 주임, 055-7510-861)

□ 건물내 교육장 위치

3층 교육장	기술원내 주차가능 공간