방화119안전센터 대기실 평면도

면적

- 대기실1 : 가로 960㎝× 세로 400㎝

- 대기실2 : 가로 335㎝× 세로 535㎝

- 팀장실 : 가로 335㎝× 세로 350㎝

- 대기실(구급) : 가로 587㎝× 세로 385㎝

- 탈의실 : 가로 270㎝× 세로 405㎝

- 공부방 : 가로 335㎝× 세로 165㎝

- 휴게실 : 가로 400㎝× 세로 395㎝

2. 대기실 내부 : 샌드위치 판넬로 파티션 구획 및 시멘트
천정은 석고보드로 구성
진압대기실 입구는 자바라 구성

3. 파티션 : 2개 설치(4m × 1.84m)