문화재 간담회

소중한 문화유산에 대한 소방관서와 문화재 관계자의 논의를 통해 문화재를 안전하게 영구 보존하고자 함

1	문화유산 현황

문화재 138, 보존한옥 877, 천연기념물 12

문 화 재 : 138개소(목조 102, 석조 5, 벽돌조 12, 기타 19) ✥목조문화재가 74% 차지

국가지정 (70)						서울시 지정 (68)
국보	보 물	사적	명승	중 요 민속자료	등 록 문화재	유 형 문화재	기념물	민속자료	문화재 자 료
6	18	35	1	1	9	31	9	26	2

❖ 중요도에 따른 분류 : A급 33개소, B급 56개소, C급 25개소, D급 18개소, E급 6개소

❖ 소방서별 관리현황 : 138개소(15개 소방서) ✥ 종로 ․ 중구 ․ 성북 3개구에 83% 위치

종로	중부	성북	서대문	도봉	동작	용산	마포	노원	광진	강남	서초	강서	강동	관악
74	27	14	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1

보존한옥1  : 877개동(종로구 북촌 및 삼청동 일대)

위     치 : 종로구 북촌(가회동, 계동, 원서동, 안국동) 및 삼청동 일대

면      적 : 1,128,872m2

한 옥 동 수 : 877 개동(일반건물 2,649 개동)

거 주 인 구 : 약 9,800 명(4,390 세대)

주요문화재 : 사적 5, 등록문화재 1, 市유형문화재 2, 천연기념물 3     【북촌 한옥마을】

보존한옥2  : 697개동(종로구 경복궁 서측 일대)

위     치 : 종로구 경복궁 서측(효자동, 창성동 등 10개 법정동)

면      적 : 582,297m2

한 옥 동 수 : 697 개동(일반건물 2,136 개동)

주요문화재 : 등록문화재1, 민속자료1, 문화재자료 1, 기념물 1     【서측 한옥마을】

천연기념물 : 12그루(노거수 / 종로구 9, 동대문구 2, 관악구 1)

① 제  동 백송(제8호)         ② 조계사 백송(제9호)

③ 문  묘 은행나무(제59호)     ④ 창덕궁 향나무(제194호)

⑤ 선농단 향나무(제240호)      ⑥ 창덕궁 다래나무(제251호)

⑦  삼청동 등나무(제254호)       ⑧ 삼청동 측백나무(제255호)

⑨ 신림동 굴참나무(제271호)    ⑩ 창덕궁 뽕나무(제471호)

⑪ 창덕궁 회화나무(제472호)     ⑫ 영휘원 산사나무(제506호)                         【문묘 은행나무】

2	화재발생 현황

화재발생 : 4건(최근 7년간 / 2005 ～ 2017)

발생현황 : 2006년 1건, 2007년 1건, 2008년 2건 ✥ 최근 3년간 화재발생 없음

연번	발생일시	문화재명	주 소	화재원인	재산피해	인명피해
1	2006. 4. 26. 17:04	창경궁 문정전	종로구 와룡동 2-1	방화	7,000천원	없음
2	2007. 3. 9. 16:34	도선사 종무소	강북구 수유4동 264	방화	1,100천원	없음
3	2008. 2. 10. 20:50	숭 례 문	중구 남대문로4가 29	방화	100억원	없음
4	2008. 7. 8. 20:19	서울역 구역사	중구 봉래동2가 122	전기적 요인 (조명시설)	55천원	없음

발생원인 : 방화 3건(75%), 전기적 요인 1건(25%)

3	전통문화유산 화재예방활동 전개

주요내용

유관기관 네트워크 구축을 통한 화재 안전관리체계 강화

의용소방대가 참여하는 문화재 안전관리 활동 전개

지역 주민의 화재 초기 대응력 강화 및 자율 안전관리체계 확립

추진계획

문화재 등 화재예방체계 구축

- 문화재 책임․관리기관 참여「화재예방협의체」운영(연 2회)

- 의용소방대「문화재안전지킴이」운영 활성화(월 1회)

- 소방시설 유지․관리 강화를 위한 소방특별조사 실시(연 1회)

화재 초기 대응력 강화

- 민․관 합동소방훈련 및 현지적응훈련 강화(연 2회)

- 오토바이 진화기동대 순찰 및 비상소화장치 정비

- 소방차 진입여건을 고려 대상별 화재대응매뉴얼 작성

- 신규 지정 한옥밀집지역 소방안전대책 수립

주민 자율적인 소방안전관리 유도

- 한옥 개량사업과 연계한 소화기 및 단독경보형감지기 설치지도

- 지역주민 합동 비상소화장치 활용 훈련 실시(연 2회)

4	추진실적

소방시설 연동시스템 운영

자동화재속보설비 연동 : 5개소(경북궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 종묘) ⇔ 종합방재센터(상황실)

화재 시 서울종합방재센터 상황실에 자동으로 119 화재신고

소방차 전용 출동문 확보

소방차 신속 진입을 위한 출동문 설치 : 12개소

- 경복궁6, 창덕궁2, 창경궁2, 덕수궁1, 종묘1

문화재 내부 진입을 막는 담장과 행각 일부를 제거

소방차 전용 출동문 설치(사다리차 출동 가능)

전용 진압장비 도입

“다목적 무인 파괴 방수탑차” 도입 : 1대(2009. 12. / 중부소방서)

“미분무 파괴 가스소방차” 도입 : 2대(2011. 12. / 종로소방서, 동작소방서)

문화재 지킴이 활동

“의용소방대원 활용”(종로소방서)

- 74개 대상,

- 월 1회 이상

추진 실적 : 95회, 인원 6,956명

5	문제점 및 대책

문 제 점

목조 건물은 화재에 취약하고, 연소확대가 빨라 화재진압 곤란

자동소화 및 자위소방대 초동조치 미흡

지붕이 강회구조로 파괴가 곤란(열기 배출 곤란)

대 책

불특정 다수가 출입자에 대한 경계강화 및 화재 예방대책 강구

자위소방대의 초동조치 역량강화 및 자동화설비 설치 필요

문화재 관계자와 소방서간 유기적인 협조

협조 사항

각 궁별 용마루 걸이 1개이상 제작 요청

유관기관 합동훈련 시 적극 협조

출입구 인화물질 보관함 설치 등