안전사고방지 연구학습-1

일 시	2014. 12. 10(수) 16:00~16:30	장 소	사 무 실
팀원(8명)	위.김현진, 장.고민석, 위.오병곤, 장.민병진, 위.주유종, 교.문성헌, 사.이종훈
현장안전사고 사 례	후방에서 유도하고 있던 대원 추돌
현장안전사고 내 용	화재현장에서 예정수리를 넘어 후진하여 유도한 대원이 안보여 치었다.
현장안전사고 원인(문제점)	기관원의 경험이 적어 수리에 정통하지 않았다. 예정수리에 빨리 부서 하려고 했다.
현장안전사고 방 지 대 책	지휘자는 경험이 적은 기관원에 대하여는 적절한 지시, 명령을 한다. 유도원은 항상 차량의 좌우 후방에 위치하고 신호를 명확히 한다.

안전사고방지 연구학습-2

일 시	2014. 12. 10(수) 16:00~16:30	장 소	사 무 실
팀원(8명)	위.김현진, 장.고민석, 위.오병곤, 장.민병진, 위.주유종, 교.문성헌, 사.이종훈
현장안전사고 사 례	사다리차에서 카프링스패너를 낙하시켜 지상의 대원에게 떨어짐
현장안전사고 내 용	4층으로 사다리 현장 작업 시 호스결합 중 방수복 주머니에 들어 있던 카프링스패너이 부주의로 낙하시켜 지상의 대원에게 떨어짐
현장안전사고 원인(문제점)	카프링 스패너를 주머니에 보관하였다. 낙하물의 예측없이 주변 통행규제가 없었다.
현장안전사고 방 지 대 책	낙하가 가능한 장비 휴대 시 망 또는 로프로 결속한다. 고층 작업시 사다리 아래쪽에 통행규제 라인을 만든다.

안전사고방지 연구학습-3

일 시	2014. 12. 10(수) 16:00~16:30	장 소	사 무 실
팀원(8명)	위.김현진, 장.고민석, 위.오병곤, 장.민병진, 위.주유종, 교.문성헌, 사.이종훈
현장안전사고 사 례	훈련 중 3층에서 추락
현장안전사고 내 용	소방활동 효과 확인의 사전 훈련 중 훈련탑 3층으로 진입하게 위하여 복식사다리와 단식사다리를 활용하여 진입할 때 단식사다리에서 3층으로 넘어간 대원이 발을 착지를 잘못하여 추락한다.
현장안전사고 원인(문제점)	- 이동시 부주의한 착지로 균형을 잃었다. - 진입위치에 확보자 등이 배치되지 않았다.
현장안전사고 방 지 대 책	- 사다리로부터 건물로 진입할 때는 체중이동에 주의하고 발을 확인하여 신중히 한다. - 높은 곳의 진입시에는 로프를 확보하고 진입위치에 확보자 등을 배치한다.

안전사고방지 연구학습-4

일 시	2014. 12. 10(수) 16:00~16:30	장 소	사 무 실
팀원(8명)	위.김현진, 장.고민석, 위.오병곤, 장.민병진, 위.주유종, 교.문성헌, 사.이종훈
현장안전사고 사 례	수관의 반동 및 수관파열로 수관에 맞아 부상을 입음.
현장안전사고 내 용	수관 체결 후 방수작업 중 체결미흡 또는 수관이 전개되면서 주변의 현장대원을 때려 부상을 당함.
현장안전사고 원인(문제점)	- 수관 연결이 정확히 되지 않은 상태에서 방수 실시함. - 방수작업 중 현장대원은 안전공간을 충분히 확보하지 않음.
현장안전사고 방 지 대 책	- 무전을 통하여 운전원과 현장대원의 의사소통으로 수관이 정확히 연결 된 후 방수할 것 - 현장대원은 항상 안전한 작업공간을 확보하고 수관의 반동에 대비할 것